# 端口控制

启用或禁用主要系统端口、设置端口编号，然后轻击［提交］键。
可以配置以下端口。

服务器端口 | 客户端端口
--- | ---

- HTTP
- HTTPS
- FTP打印
- Raw打印
- LPD
- IPP
- IPP-SSL
- 串联输出接收
- PC扫描
- 遥控操作面板
- SNMPD
- TELNET
- NBT/WINS
- JCP
- RARP
- SMTP
- WSD
- USB设备扩充（启用了应用程序通信组件或外部帐户组件时）
- Sharp OSA（启用了应用程序通信组件或外部帐户组件时）
  - HTTP
  - HTTPS

- HTTP
- HTTPS
- FTP
- FTPS
- SMTP
- SMTP-SSL
- POP3
- POP3-SSL
- SNMP-TRAP
- 提示任务完成
- LDAP
- LDAP-SSL
- SMB/WINS
- SNTP
- mDNS
- 串联输出发送
- 数据备份发送

返回页首