# 清洁激光组件

## 概述

机器内部的激光组件变脏时，打印图象上可能会形成线条图案（彩色线条）。如果出现线条图案（彩色线条），请清洁激光组件。
区分因激光组件变脏而产生的线条（彩色线条）

- 彩色线条始终出现在相同的位置。（线条从不变黑。）
- 彩色线条出现的方向与送纸方向平行。
- 不仅复印输出件上会出现彩色线条，从计算机打印的任务上也会出现。（复印和打印任务上会出现相同的线条。）

## 操作

打开前盖板。
将废墨粉容器的锁定杆移动到释放位置，再将废墨粉容器推入直至其停止，然后慢慢抬起直到卸下。
取出激光组件的清洁工具。
清洁工具安装在前盖板上。
(1) 拉清洁工具右侧，将其从挂钩上摘下。
(2) 将其放到挂钩上方。
(3) 围绕轴套旋转清洁工具，将其从左侧挂钩上摘下。
确保清洁工具顶端的清洁器没有变脏。
如果变脏，请从清洁工具拆下清洁器并更换一个干净的清洁器。有关更换清洁器的步骤，请参阅步骤5到7。如果清洁器没有变脏，请转至步骤8。
打开内盖并取出更换清洁器。
更换清洁器存放在内盖上。
抓住清洁器末端并从盖中拉出。
从清洁工具的顶部拆下变脏的清洁器。
牢牢抓住安装清洁器的工具，用另一只手按下固定清洁器的挂钩并拆下清洁器。
将拆下的清洁器放回内盖上。更换清洁器后，请确保关闭内盖。
将新的清洁器安装到清洁工具上。
将清洁器挂钩与清洁工具中的安装孔对齐。牢牢按住清洁器并将清洁工具推入。
按下清洁器并慢慢将工具插到想要清洁的孔中。
请务必让清洁器朝下。与（A）相似的标签安装到需要清洁的区域。
将清洁工具完全插到孔中，然后将其拉回。
拉出清洁工具直至感觉到工具顶部离开激光组件的清洁表面。
重复步骤9两到三次，然后拆下清洁工具。
重复步骤8到10，清洁激光组件中的所有孔（4个孔）。
激光组件中共有4个孔需要清洁。
清洁所有孔。
将清洁工具放回原位。
(1) 将清洁工具卡到轴套上并旋转，然后将边缘（清洁器侧）放在左侧挂钩上。
(2) 将清洁工具右侧放在挂钩上，放到较近的一侧。
(3) 将清洁工具旋转到挂钩上。
将废墨粉容器推入机器。
将废墨粉容器推入直至其卡到位。
锁定废墨粉容器。
将废墨粉容器移动到锁定位置。
关闭前盖板。
返回页首