# 直接打印网络文件夹中的文件

## 概述

可以从机器触摸屏中指定并打印网络文件夹中的文件。
即使未创建网络文件夹，直接输入或参照工作组中到文件夹的路径可访问网络文件夹。

- 直接输入网络文件夹路径
- 参照网络文件夹路径

若要创建网络文件夹：
在“设置模式”下，选择［应用程序设置］→［从MFP进行打印的设置（SMB）］以保存网络文件夹。（需要管理员权限。）最多可创建20个网络文件夹。
当您选择一个暗码PDF文件时，您必须在工作状况屏幕中输入密码才能开始打印。

- 打印暗码PDF文件

## 操作

打印在机器设置中已配置网络文件夹中的文件
轻击［硬盘文件获取］键。
轻击操作面板上的［从网络文件夹选择文件打印］键。
轻击操作面板上的［打开创建的网络文件夹。］键，然后轻击要访问的网络文件夹。
如果弹出一个屏幕让您输入用户名和密码，请与您的服务器管理员确认，并输入正确的用户名和密码。

- 轻击［直接输入文件夹路径］键时，会显示允许直接输入网络文件夹路径的屏幕。有关详细信息，请参阅“直接输入网络文件夹路径”。
- 依次选择工作组、服务器和网络文件夹时，可以访问网络文件夹。有关详细信息，请参阅“参照网络文件夹路径”。

轻击想要打印文件的按键，然后轻击操作面板上的［更改设置进行打印］键。

- 打印多个文件时，轻击想要打印文件的按键，然后轻击操作面板上的［打印］键。
- 图标 显示在可打印的文件的按键左侧。
- 图标 显示在网络文件夹中的文件夹按键的左侧。要显示文件夹或文件夹中的文件，请轻击该键。

- 总共可显示100个文件和文件夹按键。
- 轻击 上移一个文件夹等级。
- 若要返回到网络文件夹选择屏幕，请轻击 。
- 轻击［文件名或文件夹名］键，可改变屏幕上显示的文件和文件夹的顺序。每次轻击时，按键顺序将在升序和降序排列之间变化。

选择打印条件。

- 如果在步骤4中选择了多个文件，只可选择打印数。
- 如果在步骤4中已经选择了包含打印条件的文件（例如PCL、PS或XPS文件），则会应用设置。

选择了［在光泽纸上打印］检选框时，［选纸］会设为［光泽纸］（手送纸盒）并且［输出分辨率］会设为［600 dpi（高质量）］。
轻击［开始］键。
所选文件被传输后打印开始。
直接输入网络文件夹路径
在“打印在机器设置中已配置网络文件夹中的文件”的步骤3中轻击［直接输入文件夹路径］。
输入文件夹路径、用户名和密码。
访问网络文件夹。
有关打印步骤，请参阅“打印在机器设置中已配置网络文件夹中的文件”的步骤4-6。
参照网络文件夹路径
在“打印在机器设置中已配置网络文件夹中的文件”的步骤3中轻击想要访问工作组的键。
轻击您想访问的服务器或计算机按键。
如果弹出一个屏幕让您输入用户名和密码，请与您的服务器管理员确认，并输入正确的用户名和密码。
轻击您想访问的网络文件夹的按键。
访问网络文件夹。
有关打印步骤，请参阅“打印在机器设置中已配置网络文件夹中的文件”的步骤4-6。

- 轻击 图标并输入关键字来搜索工作组、服务器或网络文件夹。若要输入文字，请参阅“软键盘按键的名称和功能”。
- 总共可显示100个工作组、100个服务器和100个网络文件夹。
- 轻击 上移一个文件夹等级。
- 若要返回到工作组选择屏幕，请轻击 。

返回页首