# 使用传真代码中继请求发送

## 概述

此功能将传真发送至另一台机器的传真代码中继广播内存收件箱，然后再让该机器中继传真到多个接收机。
当接收机离您的机器较远时，将传真发送至离接收机较近的中继机器有助于降低电话费用。中继请求发送功能可与定时发送功能一起使用，以进一步降低成本。

- 指定通信时间（定时器）

- 接收机的传真代码中继广播内存收件箱中的传真代码（子地址和口令）和收件人应事先由收件人确认。
- 在使用此功能前，将接收机编入中继机器内的传真代码中继广播内存收件箱中。
- 接收机无需支持传真代码通信。
- 您的机器（请求中继广播发送的机器）仅承担发送传真至中继机器的费用。而中继机器承担发送传真至各接收机的费用。
- 如果需要，该功能可与广播发送或定时发送功能一起使用。将该功能保存在程序中非常方便。

如果通过此功能在转发收件人处打印转发的传真，则不能在传真上打印接收日期和时间。（“接收日期和时间打印”被禁用。）
若要创建传真代码内存收件箱：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［传真代码内存收件箱］。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

如果子地址和口令保存在快捷键中，则不需要操作步骤3-6。转至步骤7。
轻击［子地址］键。
输入“/”。
请用数字键输入子地址。
轻击［密码］键。
输入“/”。
请用数字键输入密码。
如果收件人机器的内存收件箱省略了口令，则无需执行步骤5和6。
轻击［开始］键。
轻击［预览］键以在发送传真前确认图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。
开始扫描。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送结束。
  当中继机接收到传真时，它会自动将传真转发至内存收件箱中编入的接收机中。

返回页首