# 网络传真设置

可配置与图象发送功能相关的设置（扫描、网络传真等）。
如需传真功能相关设置的说明，请参阅“图象发送设置 - 传真功能”。
当安装网络传真扩充组件时，可配置这些设置。
默认设置
配置网络传真的默认设置。
自动唤醒模式
当［电源］键处于“关闭”位置（但是主电源开关处于“”位置），并且机器接收到网络传真时，此功能能够激活机器并打印传真。
此功能被禁用时，那么机器将等到（［电源］按钮）处于“打开”位置时才能打印接收到的网络传真。
标准压缩形式设置
用于设置网络传真发送的默认压缩模式。
可以配置以下设置。

- MH（G3）
- MMR (G4)

扬声器音量设置
调整扬声器中所发出的传真接收信号和通信错误信号的音量。
当检查邮件服务器并调用接收到的传真时，机器会发出传真接收信号声音。从收件人网络传真机收到发送失败的E-mail时，机器会发出通信错误信号声音。
发送时打印原稿
打印处理报告时，此功能用于将所发送原稿首页的部分内容打印在处理报告上。从以下设置中选择一个。

- 打印所有报告
- 只打印错误报告
- 不打印报告

如果下一个“处理报告打印选择设置”设为“不打印”时，此设置无效。
处理报告打印选择设置
选择是否打印处理报告，以及如果打印报告，要在什么条件下进行打印。可为以下操作分别选择设置：
单次发送

- 打印所有报告
- 只打印错误报告
- 不打印报告

广播

- 打印所有报告
- 只打印错误报告
- 不打印报告

接收

- 打印所有报告
- 只打印错误报告
- 不打印报告

打印处理报告时，此功能用于将所发送原稿首页的部分内容打印在处理报告上。有关详细信息，请参阅“发送时打印原稿”。
动作报告打印选择设置
定期打印保存在机器内存中的图象发送动作报告。
图象发送动作报告可设置为每次发送数量达到200个时打印，或以指定的时间（一天仅一次）打印报告。（可以同时启用这两个设置。）

- 如果您只选择了“在指定的时间打印日志”设置 ，并且机器记录的发送数量在指定时间之前到达200张，这时每进行一次新的发送，机器就会删除最早保存的发送任务信息（机器将不会打印最早的任务信息）。
- 需要时可以手动打印处理报告。
  请参阅设置模式中的“清单打印”。

文字打印设置
机器通常会打印网络传真附带的图象文件。启用此设置也可以打印E-mail正文（主题及信息）。
此设置还适用于只打印E-mail信息正文，而不打印附件文件。
最多能够打印5页正文。
发送设置
这些设置用于配置网络传真的设置。
网络传真送达确认报告设置
此设置用于在发送网络传真时请求接收报告。
接收送达确认报告的超时设置
机器等待从收件人机器接收送达确认报告的时间间隔可设置为1小时至240小时，增量1分钟。
此设置仅在启用了“网络传真送达确认报告设置”时有效。
接收错误时的再次发送次数
从网络传真收件人接收到错误信息时的再次发送次数可以设置为0至15次。
此设置仅在启用了“网络传真送达确认报告设置”时有效。
E-MAIL附件大小上限设置
为了防止在网络传真中发送过大的图象文件，您可以将文件大小限制设为1MB-10MB，增量为1MB。如果通过扫描原稿创建的图象文件的总大小超过了限制，图象文件就会被弃置。
如果您不想设置限制，请选择［没有限制］。
此设置链接到扫描设置的“E-MAIL附件大小上限设置（E-MAIL）”。
旋转发送设置
当发送下列尺寸的图象时，此功能可以将图象逆时针旋转90度。（该设置可在每个尺寸中独立配置。）
A4、B5R、A5R、Letter (8-1/2×11)、发票R (5-1/2×8-1/2R)、16K
A4R和LetterR尺寸图象不会被旋转。
接收方打印页码
接收机器打印发送图象时，可以在每个打印页的顶部添加页码。
线路忙音时自动重拨
（此设置仅对直连SMTP发送生效。）
因线路忙或其它原因无法成功发送时，此设置可用于设置重拨次数和重拨的时间间隔。
忙音时的重拨次数
指定线路忙时机器是否执行重拨。
进行重拨时，您可以设置尝试重拨的次数。
可以选择0至15之间的任何数字。
忙音时的尝试重拨的间隔（分钟）
可设置重拨的时间间隔。可以选择1至15分钟之间的任何数字。
通信错误时重拨
（此设置仅对直连SMTP发送生效。）
如果传真发送因通信错误而失败，此功能可决定机器自动重拨的次数。
错误时的重拨次数
指定发生通信错误时机器重拨的次数。
进行重拨时，您可以设置尝试重拨的次数。
可以选择0至15之间的任何数字。
错误时的尝试重拨的间隔（分钟）
可设置重拨的时间间隔。可以选择1至15分钟之间的任何数字。
接收设置
配置网络传真的设置。
自动接收缩小设置
当接收到的传真包括发件人名称和地址等打印信息时，接收到的图象比标准尺寸稍大。此设置用于自动缩小图象尺寸，使其符合标准尺寸。
如果禁用了自动接收缩小功能，超出标准尺寸之外的图象边缘将被剪切。
但是，图象将会更清晰，因为它会以与原稿相同的尺寸被打印。
标准尺寸为像A4和B5的尺寸。
双面接收设置
用于将接收到的传真在纸张上进行双面打印。
当启用此设置并且接收到包含2页或以上（每页尺寸必须相同）的传真时，机器就会将其打印在纸张的两面。
设置数据的转发地址
当机器不能打印接收的传真时，传真可被转发给另一台机器。此设置用于配置另一台机器的地址。
转发收件人地址
输入转发的地址（最多64个字符）。
直连SMTP
使用直连SMTP时，选择此设置可启用转发。
同时添加主机名称或IP地址
选择此设置，分别输入一个主机名称或IP地址。
主机名称或IP地址
启用“同时添加主机名称或IP地址”时使用此设置。输入主机名称或IP地址（最多64个字符）。
不能保存多个转发地址。
LETTER接收缩小打印
当接收到Letter尺寸的传真时，此设置可将传真缩小为A4尺寸。
启用该设置时，A4尺寸的传真也会被缩小。
接收日期和时间打印
启用该设置，打印接收日期和时间。
选择［接收图象内侧］或［接收图象外侧］作为日期和时间的打印位置。
选择［接收图象内侧］时，接收的日期和时间将打印在接收到的图象上。
选择［接收图象外侧］时，接收到的图象将会缩小，接收的日期和时间将打印在空白区域。
未启用“自动接收缩小设置”时，无法选择［接收图象外侧］作为接收日期和时间的打印设置。
POP3通信超时
可以将从机器未从邮件服务器（POP3服务器）接收到响应到机器停止接收之间的等待时间设置为30至300秒，增量为30秒。
接收确认间隔设置
指定机器自动检查邮件服务器（POP3服务器）中接收到的网络传真的时间间隔。时间间隔可以设置为0分钟至8小时，增量为1分钟。
当指定0小时0分钟时，机器不会自动检查邮件服务器中接收到的网络传真。
打开主电源时机器也会自动检查服务器（POP3服务器）中接收到的网络传真。（指定为0小时0分钟时除外。）
网络传真输出设置
可设置接收的网络传真的输出托盘。
机器配置不同，所显示的项目也会不同。
垃圾邮件服务器／域名设置
允许或拒绝从指定地址／域名接收。

项目 | 说明
--- | ---
拒绝接收 | 禁止从保存的地址／域名接收。
允许接收 | 允许从保存的地址／域名接收。
全部无效 | 允许从任何地址和域名接收传真，无论地址或域名是否已经保存。
新建 | 新建一个拒绝或允许接收的地址或域名（最多50个字符）。 输入地址／域名（最多64个字符）并轻击［保存］键。 如果输入的第一个字符不是“@”，输入的内容就会被识别为地址。如果第一个字符是“@”，输入的内容就会被识别为域名。（xxx@xx.xxx.com被当作地址，而@xx.xxx.com被当作域名。）保存地址只是指定该地址。保存域名指定包括该域名在内的所有地址。
垃圾邮件服务器／域名设置 | 显示已保存地址和域名的清单。地址或域名选择后可从清单删除。

如果没有保存的防垃圾邮件地址或域名，则只能选择［新建］键。
返回页首