# 传真代码通信

该功能可让机器与支持传真代码的其它机器进行通信。
与其它支持传真代码通信的机器进行机密文件的交换（机密通信）、信息的调用（轮询）与分配（轮询内存）以及信息分配给多个收件人（中继广播发送）。在每次通信中指定一个传真代码*，以提高安全性。
*传真代码是一种基于ITU-T的G3标准的通信功能。
ITU-T是一个建立通信标准的联合国组织，是致力于协调全球电信网络和服务的国际电信联盟（ITU）的一个部门。
传真代码如何实现功能
用传真代码发送的传真会被传真代码（子地址和口令）指定的接收机上传真代码通信的内存收件箱接收。如果发送机发送的传真代码与接收机的传真代码不匹配，则不能接收。
其它制造商的产品可能会使用不同的“子地址”和“口令”术语。如果您需要就子地址与口令问题与对方机器的操作员联系，请参阅下表中ITU-T使用的术语。

机器 | ITU-T
--- | ---
| 传真代码轮询内存收件箱 | 传真代码机密收件箱 | 传真代码中继广播功能
子地址 | SEP | SUB | SUB
口令 | PWD | SID | SID

传真代码由子地址和口令构成，且最长不能超过20位数字。
返回页首