# 电源管理设置

可以启用或禁用自动电源关闭功能，且可以设置预热模式。
此功能可降低能耗，并同时帮助您节约自然资源，并减少环境污染。
预热模式设置
预热模式启用的时间可以设置为1至60分钟。
打印结束后如果没有进行其它操作，经过设置的启用时间后，预热模式就会启用。此功能可降低能耗，并同时帮助您节约自然资源，并减少环境污染。
请选择最适合您任务需要的时间。
在预热模式中可以关闭面板显示。
不能禁用预热模式。
自动电源关闭过渡时间是固定的。
自动电源关闭过渡时间是固定的。
当启用此设置时，会禁用［按照每天时间更改过渡时间。 ］选项。
如果禁用自动电源关闭，在此设置的时间将禁用。
远程任务结束时立即进入自动电源关闭模式。
此功能在自动电源关闭模式中有效。当机器完成从计算机接收的打印任务或者输出所接收传真数据时，机器会立即返回自动电源关闭模式。
按照每天时间更改过渡时间
此功能根据4周内取得的任务日志分析机器的使用情况，实现每个时期向自动电源关闭模式的最佳过渡控制。
当启用此设置时，禁用［固定过渡时间。］选项。

- 图象转印控制设置不改变。
- 这与开机/关机日程无关。如果两者都启用，开机/关机日程设置优先。

- 页数针对每种纸张尺寸分别计算。
- 当机器电源关闭时，这段时间没有任务。

过渡到节能和自动电源关闭模式

方案 | 过渡时间 | 每小时平均输出*
--- | --- | ---
模式1（任务开始优先1） | 1小时后 | 500或以上
模式2（任务开始优先2） | 30分钟后 | 100至499
模式3（节能优先1） | 5分钟后 | 20至99
模式4（节能优先2） | 最短时间后 | 最多19
睡眠模式设置 | 低功率：机器切换到节能模式，但恢复需要一些时间。 快速唤醒：与低功率模式相比，功率值在一定程度上有所上升，但恢复速度更快。 | -

* 工厂默认设置
自动
此功能根据特定时间内取得的任务日志分析机器的使用情况，实现每个时期的最佳化电源控制。
如果机器没有4周的任务日志信息，机器进入模板2（模式3（节能优先1）8:00与18:00时之间）。然后进入模式4（节能优先2）。
手动
可以为每个时间段设置方案。
机器已有3方案模板。节能方案可以添加到“原稿Eco方案1至4”。
3方案模板

模板 | 方案 | 模式说明
--- | --- | ---
模板1 | 全天“节能优先2” | 机器始终以“模式4（节能优先2）”运行。
模板2 | 8:00-18:00“节能优先1” | 机器在8:00和18:00之间以“模式3（节能优先1）”运行，其它时间以“模式4（节能优先2）”运行。
模板3 | 8:00-18:00“任务开始优先1” | 机器在8:00和18:00之间以“模式1（任务开始优先1）”运行，其它时间以“模式4（节能优先2）”运行。

特定日期操作设置
您可以配置具有较高输出打印或者想要执行像“特定日期”特殊操作的一天，并只为该特定日期设置特定节能方案。

无论自动电源关闭过渡时间的设置如何（启用或禁用），特定日期操作会在配置为特定日期的那天执行。

“特定日期”标签
您可以配置具有较高输出打印或者想要执行像“特定日期”特殊操作的一天，并只为该特定日期设置特定节能方案。

项目 | 说明
--- | ---
日期 | 配置想要使用特定方案运行机器的日期。 从每月的1-31之间或每月的月末选择一天。
适用的节能操作 | 选择想要应用的节能方案。 使用“方案”标签指定节能方案的详细信息。
假期的操作 | 配置如果特定日期落在假期机器如何运行。 使用“假期”标签指定假期的那天。

- 如果初始指定的特定日期与由于落在假期而移动的日期一致，则会优先使用前面的设置。
- 如果配置了相同日期的特定日期，则按照在1和7（特定日期号码）之间的升序使用。

“方案”标签
该标签用于配置节能方案的详细信息。

项目 | 说明
--- | ---
节能操作 | 选择想要指定的特定日期方案。
变更方案名 | 输入想要更改特定日期方案名称的方案名。
要构建的方案 | 选择当使用已保存或预设方案创建方案时的来源方案。
添加新日程表。 | 添加日程表。

“假期”标签
指定假期。指定为假期的日子不能是特定日期。

项目 | 说明
--- | ---
假期一览表 | 轻击该选项时，将显示在两年内设置为假期的日期和星期几。
星期 | 使用该选项使用星期指定假期。
设置日期 | 使用该选项使用日期指定假期。 假期使用保存的设置日期保存时显示“最终创建时间”。

延长预热/自动电源关闭模式的过渡时间时显示信息
选择进入预热模式或自动电源关闭模式之前是否将显示信息15秒。
返回页首