进行校验复印

# 进行校验复印（校验复印）

## 概述

该功能可在打印指定份数前进行校验复印。通过校验复印检查预览图象。如果需要，更改设置。使用该功能可将扫描原稿保存到机器中，免去了在已更改设置中重新扫描原稿的麻烦。
校验复印流程

- 必须在扫描原稿前指定校验复印。
- 如果在机器正打印另一份任务时执行校检复印，正在执行的任务将中断，并且会优先打印一套校验复印件。完成校验复印后，中断的任务将恢复。
  而如果在启用了双面打印和装订功能的打印任务过程中执行校验复印，那么正在进行的任务完成之后才会打印校验复印件。
  如果轻击［结束］键打印剩余复印件时机器正在打印另一任务，那么只有当此前保存的任务全部完成后，才会打印剩余的几套复印件。

## 操作

轻击［其它］键，然后轻击［校验复印］键。
图标上会显示检选标志。
若要取消校验复印设置：
轻击［校验复印］键将其取消。
完成设置后，轻击［后退］键。
根据需要，指定需要的功能如“复印浓度”和“倍率”。
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
使用数字键设置复印份数（套数）。
最多可设为999份（套）。
如果设置了错误的份数
轻击［C］键，然后输入正确的数字。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键。
仅复印一套。
检查复印结果。如果未发现任何问题，请轻击［开始打印］键。
根据需要，请更改设置并重复校验复印直到对复印结果满意。
也可以更改复印份数。若要改变复印份数，请使用数字键。

- 在校验复印中，不会显示不可用功能键。
- 一些可用功能可能会受到限制。

返回页首