# 在扫描模式下发送图象

## 概述

可以在扫描模式（扫描到E-mail、扫描到FTP、扫描到桌面和扫描到网络文件夹）下发送图象。

- 如果在扫描原稿时内存已满，则会显示一条信息且扫描停止。
- 如执行扫描到E-mail，注意不要发送太大的文件。特别是多页文件可能会比较大。在发送多页文件或其它较大文件时，需减少扫描页数或减小发送尺寸。

请勿在原稿自动检测器下放置任何物品。原稿自动检测器下有物体时，关闭送稿器可能会损坏原稿自动检测器板，且妨碍原稿尺寸的正确检测。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

- 在放置原稿时，按下面所示方向放置。

- *如需放置大尺寸的纵向原稿，请按名为“横向”的图中所示进行放置，并在步骤5中指定原稿放置方向。
- 将A5尺寸的原稿纵向（垂直）放置（）。如果横向（水平）放置（），检测的尺寸会不准确。对于A5R尺寸的原稿，请手动输入原稿尺寸。

指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

按键上的图标表示按键中保存的收件人类型。
：扫描到E-mail
：扫描到FTP
：扫描到网络文件夹
：扫描到桌面

- 轻击快捷键后，如果在未轻击 时屏幕就发生改变，则所轻击键的收件人会自动指定。
- 当进行扫描到E-mail时，也可抄送或密件抄送发送至其它收件人。轻击 以选择收件人。
- 可指定多个收件人。
- 要更改［主题］、［文件名］、［回复到］或［正文］，轻击目标输入框，或者轻击［选项］。

- 在扫描发送时可更改主题、文件名、回复到或邮件正文。

轻击［原稿］键。
轻击合适的放置方向键。
指定步骤1中放置原稿的方向。
完成设置后，轻击 。

- 可以更改浓度、分辨率、文件格式、色彩模式和其它设置。轻击相应的键。

- 自动双面扫描（双面原稿）
- 扫描尺寸与发送尺寸（放大／缩小）
- 更改浓度和原稿类型
- 更改分辨率
- 在扫描或数据输入模式下更改格式
- 更改色彩模式

- 轻击［其它］键可以配置多种功能，例如，将两张原稿组合为一页发送，或者发送具有不同尺寸的原稿。

轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键可在发送原稿前查看图象的预览。

- 如果将原稿插入送稿器托盘，机器会在扫描完成时发出“哔”声，然后开始发送。
- 如果原稿放置在原稿台上，触摸屏上显示［读取完成］键。如果原稿只有一页，请转至步骤7。 要扫描多页，请转至步骤6。

如果将文件格式设置为［PDF／暗码］、［PDF／暗码／黑字增强］、［PDF／暗码／压缩］或［PDF／暗码／压缩／超精细］，在您轻击［开始］键时，机器将会提示您输入密码。
轻击［输入］键，打开键盘屏幕，然后输入密码（最多32个字符），然后轻击［OK］键。收件人必须用在此处输入的密码才能打开该暗码PDF文件。
要取消暗码PDF，轻击［取消］键。这时会显示格式设置屏幕，让您更改文件类型。
选择新的文件类型，然后轻击［开始］键开始发送。
如果原稿置于原稿台上，换上下一张原稿，然后轻击［开始］键。
重复上述步骤，直至扫描完所有原稿。
轻击［读取完成］键。
机器会发出“哔”声，提示操作完成。

- 如果在显示确认屏幕后一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
- 可轻击［更改设置］键更改各扫描原稿的浓度、分辨率、扫描尺寸与发送尺寸。不过，在其它中选择了“卡片制作”时，扫描偶数页的原稿页面时只可以更改浓度。

返回页首