# E-Mail打印设置

当E-mail发送到机器的地址时，会打印邮件的附件。

项目 | 说明
--- | ---
E-mail打印 | 选择此选项以使用E-mail打印。
POP3服务器 | 输入POP3服务器的IP地址或主机名。
端口编号 | 输入POP3服务器的端口编号。默认设置为端口110。
POP认证 | 使用认证协议（包括APOP）进行POP3服务器认证。
用户名 | 输入用户名。E-mail打印需要特殊的用户帐户。
密码 | 输入密码。如需更改密码，选择［变更密码］ 并在文本框中输入新密码。
轮询间隔 | 输入POP3服务器的轮询间隔。默认设置为5分钟。
启用SSL | 如果设为 ，会启用SSL通信上的POP或TLS通信上的POP（使用STLS指令）。这需要服务器支持SSL通信上的POP或STLS指令。 若要允许SSL通信上的POP，请将“端口编号”设为SSL通信上的POP端口编号。 要允许TLS通信上的POP，请将“端口编号”设为正常POP3通信的端口编号。
连接测试 | 轻击［执行］按钮可测试到POP3服务器的连接。

返回页首