# 将机器作为传真机使用前

连接到电话线。
将电话线一端的插头如图所示插到机器电话线插座（LINE），然后将其它插头插到墙壁上的电话线插座。
* 务必使用附带的电话线。
确认主电源开关切换处于“|”位置。
主电源指示灯亮起时，则主电源处于“|”位置。如果主电源指示灯不亮，请将主开关切换到“|”位置，然后按操作面板上的［电源］按钮。
*如果要使用传真功能，特别是要在夜晚接收或定时发送时，应始终将主电源开关置于“|”位置。
如果要使用传真功能，特别是要在夜晚接收或定时发送时，切勿关闭主电源。
检查日期与时间
应确保机器已设好正确的日期与时间。
在机器的设置模式中设置日期与时间。
要设置机器的日期和时间：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［默认设置］→［时钟］。
如果启用了［禁止时钟调整］，则不能修改日期与时间。
在这种情况下，在“设置模式”中选择［系统设置］，然后选择［操作设置］以禁用［禁止时钟调整］设置。
保存发件人传真号码。
将发件人名称保存在［发件人名称］中，传真号码保存在［传真号码］中。由于这是通信必需的，请务必配置该信息。
若要保存发件人名称和地址：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［发件人名称和收件人设置］→［保存发件人数据］。

### 在地址簿中保存各扫描模式下的收件人地址

使用传真模式之前在地址簿中保存地址会非常方便。
有关如何使用地址簿以及如何保存地址，请参阅以下项目。

- 地址簿
- 通过直接输入保存地址
- 通过全局地址搜索保存地址
- 从传真或图象发送日志中保存地址
- 保存分组

返回页首