# 图象发送顺序

首先，将机器设为所需的图象发送模式，在主屏幕上轻击适当的图标。

- 选择网络扫描模式

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

输入收件人。
轻击地址键直接输入收件人，并指定地址以发送扫描数据。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

配置扫描设置。
指定原稿扫描尺寸、浓度、文件格式和其它项目。
如有需要，可以参考下列功能进行设置。

- 集中扫描和发送原稿
- 调节色彩和阴影
- 扫描原稿

- 自动双面扫描（双面原稿）
- 扫描尺寸与发送尺寸（放大／缩小）
- 根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸
- 使用数值指定原稿扫描尺寸
- 指定图象的发送尺寸
- 更改浓度和原稿类型
- 更改分辨率
- 在扫描或数据输入模式下更改格式
- 在网络传真模式下更改格式
- 更改色彩模式

设置其它。
使用如将两页作为一页发送或同时发送不同尺寸的原稿的扫描设置时，请使用除定时器外的其它。
发送原稿。
轻击［开始］键。
轻击［预览］键可以查看图象的预览。
将原稿放在原稿台上时：
重复放置原稿和发送步骤直到发送完所有的原稿。扫描所有原稿后，轻击［读取完成］键。
返回页首