# 不能进行打印或者正在执行任务时打印停止

检查点 | 解决方案
--- | ---
纸盒是否缺纸？ | 按照触摸屏显示信息补充纸张。
机器是否缺少墨粉？ | 更换墨粉盒。 当剩余墨粉量较少时，就会出现一条信息，通知您必须更换墨粉盒。 有关更换墨粉盒的详细信息，请参阅“更换墨粉盒”。
是否发生了卡纸？ | 按照触摸屏显示信息清除卡纸。 - “故障处理”中的“清除卡纸”
输出托盘是否已满？ | 请从该托盘中取出输出件并继续打印。 如果输出托盘已满，检测器会被激活，打印停止。
墨粉回收容器是否已满？ | 根据触摸屏上信息提示更换墨粉回收容器。 - “更换废墨粉容器”
是否对用于各种模式（复印、打印、传真、网络传真及文件归档）的纸盒进行了限制？ | 请检查［纸盒设置］中的设置，查看每种模式的检选框中是否有检选标志（［进纸允许任务］）。 没有检选标志的功能不能使用该纸盒进行打印。 “设置模式”→［系统设置］→［纸盒设置］→［纸盒创建］→［进纸允许任务］

返回页首