发送不同尺寸的原稿

# 发送不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）

## 概述

该功能可让您同时扫描和发送不同尺寸的原稿，例如B4尺寸与A3尺寸的原稿混合在一起时。
扫描原稿时，机器自动检测每份原稿的尺寸。
此功能只可用于以下原稿尺寸组合：

- A3和B4、A3和B5、B4和A4、A4和B5
- A4R和B5、B4和A4R、B4和A5、B5和A5
- 11 x 17和8-1/2 x 14、11 x 17和8-1/2 x 13、11 x 17和5-1/2 x 8-1/2

- 一旦选择混合尺寸原稿设置，就不能指定原稿扫描尺寸。
- 一旦选择了原稿扫描尺寸，则无法指定混合尺寸原稿。
- 启用混合尺寸原稿时，不能使用双面扫描。
- 启用混合尺寸原稿时不能使用旋转。

如果在“设置模式”下将［系统设置］→［设备设置］→［原稿自动检测设置］设置为“AB-3”，则不能使用此功能。

## 操作

将原稿放在送稿器中。
插入原稿，使边角与双面自动送稿器托盘的左侧远边角对齐。

- 送稿器

输入收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

轻击［混合尺寸原稿］键。
对于混合尺寸原稿，将“原稿”设置为“自动”。
图标上会显示检选标志。
要取消混合尺寸原稿设置：
轻击［混合尺寸原稿］键以清除检选标志。
轻击［开始］键开始扫描原稿。

轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。

有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。

返回页首