# 网络设置

下面是设置模式项目、工厂默认设置和每个项目限制的清单。
根据机器规格及所安装外围设备的不同，一些设置可能无法使用。
U: 一般用户；A: 系统管理员/管理员

项目 | 工厂默认设置 | U | A
--- | --- | --- | ---

| 网络设置

| 快速设置

否

是

| IPv4设置

-

否

是

| IPv6设置

-

否

是

| 网络名称设置

-

否

是

| DNS设置

-

否

是

| SMTP设置

-

否

是

| LDAP设置

-

否

是

| 公共文件夹／NAS设置

-

否

是

| 通用设置

否

是

| 通用设置

否

是

| 启动时打印状态信息

禁用

否

是

| 网络设置

-

否

是

| NIC复位

-

否

是

| 协议设置

否

是

| TCP/IP

否

是

| IPv4设置

否

是

| DHCP/BOOTP

禁用

否

是

| RARP

禁用

否

是

| IPv6设置

否

是

| IPv6

禁用

否

是

| DHCPv6

启用

否

是

| PING命令

否

是

| NetWare

否

是

| NetWare设置

否

是

| NetWare

禁用

否

是

| 结构类型

802.2

否

是

| 操作模式

PSERVER

否

是

| PSERVER设置

-

否

是

| RPRINTER设置

-

否

是

| EtherTalk

否

是

| EtherTalk设置

否

是

| EtherTalk

禁用

否

是

| NetBIOS

否

是

| NetBIOS设置

否

是

| NBT/WINS

禁用

否

是

| 服务设置

否

是

| DNS

-

否

是

| WINS

-

否

是

| SMTP

-

否

是

| SNMP

-

否

是

| Kerberos

-

否

是

| SNTP

-

否

是

| mDNS

-

否

是

| 打印端口设置

否

是

| LPD

否

是

| LPD设置

否

是

| LPD

启用

否

是

| 超时

0秒

否

是

| 使用标语

禁用

否

是

| RAW

否

是

| Raw打印设置

否

是

| Raw打印

启用

否

是

| 端口编号

9100

否

是

| 超时

90秒

否

是

| 使用双向

禁用

否

是

| WSD

否

是

| WSD设置

否

是

| WSD打印

启用

否

是

| 使用多点传送搜索

启用

否

是

| AirPrint

否

是

| AirPrint设定

否

是

| AirPrint

启用

否

是

| mDNS

启用

否

是

| LDAP设置

否

是

| LDAP设置

启用

否

是

| 全局地址簿清单

-

否

是

| 公共文件夹／NAS设置

否

是

| 公共

| 存储使用情况

允许

否

是

| 共享

| 存储使用情况

允许

否

是

| 传真接收

| 存储使用情况

允许

否

是

| 代理设置

否

是

| 代理服务器地址

-

否

是

| 用户名

-

否

是

| 密码

-

否

是

| 端口编号

8080

否

是

| 不使用代理的地址

-

否

是

| 无线设定

否

是

| 无线设定

-

否

是

| 连接类型切换

-

否

是

| HTTP访问设置

否

是

| 并发登录用户数量

32

否

是

| 自动注销时间

60

否

是

| 查看登录用户

-

否

是

返回页首