# 使用送稿器发送

## 概述

扫描原稿发送前保存在机器内存中叫做“内存发送”。
本节介绍了如何通过送稿器扫描原稿以及通过内存发送功能发送数据。

- 如需传真厚原稿或者无法放在送稿器中的其它原稿，打开送稿器，并将原稿置于原稿台上。
- 如果当执行发送操作时正在进行传真任务，正在执行的任务完成后会发送传真。
- 如果在扫描原稿时内存已满，则会显示一条信息且扫描停止。发送时如果启用快速联机发送，则会发送扫描原稿。

若要设置扫描完成声音：
在“设置模式”中，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［扫描完成声音］。

## 操作

请将原稿放在送稿器托盘上。

- 送稿器

指定收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

轻击［开始］键，开始发送。
扫描完成后，机器会发出“哔”声。

- 轻击［预览］键以在发送传真前确认图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。
- 当扫描完所有原稿时，屏幕上会显示“任务已保存。”及相应的任务管理编号。该编号会记录在处理报告和图象发送动作报告中，可用来检查传真任务。
  - 打印图象发送动作报告

###### 要取消扫描原稿：

轻击［取消扫描］键。
返回页首