# 打印前检查图象

## 概述

打印前在触摸屏上检查已接收数据的图象。
在“设置模式”下启用*了［系统设置］→［操作设置］→［预览设置］→［已接收数据图象检查设置］时，可以使用此功能。
*工厂默认设置为禁用。
使用该功能时的要点
如果接收的传真数据没有打印或删除，那么传真内存容量会变小，并且机器将无法接收传真。使用该功能时，应该尽快打印接收的数据，而不要留在传真内存中。
可以在传真模式初始屏幕上查看剩余的传真内存容量。
根据接收数据的大小不同，检查图象可能会有一部分不能显示在触摸屏上。
已接收数据清单也可以在轻击工作状况显示时出现的工作状况屏幕上显示。
可以从已接收数据清单转发、删除或保存已接收数据。

- 手动转发已接收数据
- 保存已接收数据

## 操作

接收数据后， 会出现在屏幕的顶部。

1. #### 在系统信息中，选择［事件信息］标签并轻击［检查传真接收图象］键

   接收的数据已列出。

   您还可以通过轻击工作状况显示，然后轻击工作状况屏幕操作面板上的［检查已接收数据］键来显示已接收数据清单。

2. #### 轻击想要检查的已接收数据的键，然后轻击操作面板上的［检查图象］键

   显示已接收数据图象。

   - 轻击 显示已接收数据清单。可以根据设置模式更改清单视图或缩略图。
   - 要删除已接收图象，轻击操作面板上的［删除］键。
   - 要转发选择的已接收图象，轻击［转发到其它地址］键。
     - 手动转发已接收数据
   - 要保存选择的已接收图象，轻击［归档］键。
     - 保存已接收数据
   - 若要将发件人传真号码作为“允许/拒绝号码设置”的号码保存，轻击确认信息屏幕中的［保存到不需要的传真］键，再轻击［保存］键。
     在“设置模式（管理员）”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［传真设置］→［接收设置］→［允许/拒绝号码设置］，指定“允许/拒绝号码设置”的发件人传真号码。

3. #### 轻击想要打印的图象，然后轻击操作面板上的［打印］键

   机器开始打印图象。

   - ［选择全部页面］：选择所有显示的图象。
   - ［释放全部页面］：取消通过“全部选择”选择的所有图象。
   - / ：使用这些键放大或缩小图象。
   - / ：逆时针或顺时针旋转图象。
   - 预览图象是触摸屏上显示的图象。该图象会和实际打印出的图象有所差异。
   - 轻击［消除指定范围］键删除不需要的图象区域。在消除指定范围屏幕中指定想要删除的图象区域。
   - 若要转发选择的图象，轻击［转发到其它地址］键。
     - 手动转发已接收数据
   - 要保存选择的图象，轻击［归档］键。
     - 保存已接收数据

返回页首