# 使用传真代码进行机密发送

## 概述

添加传真代码（子地址与口令）后将传真发送到收件人传真号码。
如果需要，传真代码机密发送可与广播发送或定时发送功能一起使用。将该功能保存在程序中非常方便。
传真代码机密发送无法创建为“常用”项目。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人。

1. (1)请用数字键输入收件人线路编号。
2. (2)轻击［子地址］键。
   输入符号“/”。
3. (3)请用数字键输入子地址。
4. (4)轻击［密码］键。
   输入符号“/”。
5. (5)请用数字键输入口令。

- 如果子地址和密码已经创建，也可以选择快捷键。
- 如果收件人机器的内存收件箱省略了密码，则可以跳过步骤(4)和(5)。
轻击［开始］键。
原稿扫描开始。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示发送已结束。

轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
返回页首