# 使用传真代码轮询接收

## 概述

该功能可让您的机器呼叫另一台机器，并开始接收该台机器保存在传真代码内存收件箱（轮询内存）中的传真。轮询操作过程中，您机器必须正确指定您其它机器中配置的传真代码（子地址和口令）。否则，不能进行轮询接收。

- 进行传真代码轮询接收之前，请验证在其它机器内存收件箱中的传真代码（子地址和口令）。
- 由接收机承担发送费用（电话费）。
- 如果需要，请将传真代码轮询接收与广播发送或定时发送功能一起使用。一次仅可保存一个带有定时设置的轮询接收。
  - 指定通信时间（定时器）

- 不能轮询多台机器（连续轮询）。
- 在使用传真代码操作轮询接收功能时，确保机器中没有原稿。
- 使用传真代码的轮询接收发送无法创建为“常用”项目。

## 操作

轻击［其它］键，然后轻击［轮询］键。
图标上会显示检选标志。
完成设置后，轻击［后退］键。
若要取消轮询设置：
轻击［轮询］键清除检选标志。
指定收件人。

1. (1)请用数字键输入收件人线路编号。
2. (2)轻击［子地址］键。
   输入符号“/”。
3. (3)请用数字键输入子地址。
4. (4)轻击［密码］键。
   输入符号“/”。
5. (5)请用数字键输入口令。

- 如果子地址和密码已经创建，也可以选择快捷键。
- 如果收件人机器的内存收件箱省略了密码，则可以跳过步骤(4)和(5)。
轻击［开始］键。
您的机器会呼叫其它的机器并开始接收传真。
返回页首