# 操作设置

可配置与图象发送功能相关的设置（E-mail、网络传真等）。
如需传真功能相关设置的说明，请参阅“图象发送设置 - 传真功能。
以下的操作设置可应用于所有图象发送功能。
默认设置
扫描完成后一定时间内保留设置
扫描完成后，使用此设置可保留设置（直到激活自动清除模式）。
默认显示设置
从以下5种初始屏幕中选择一个作为轻击［图象发送］键或在图象发送模式屏幕中轻击（［全机清除］键）时出现的初始屏幕。

- E-mail
- 网络文件夹
- FTP/桌面
- 网络传真
- 传真
- 数据输入

仅应用发送模式的地址
从地址簿中选择地址时，只有在缩小模式中显示的地址才会被应用。
显示为默认的类别
选择使用默认值显示的分类。

- 不设置
- 常用
- 类别1至32

放大地址簿
将显示放大的地址簿清单。
不管当前正显示何种模式，显示所有地址类型。
当启用此设置时，无论显示模式如何，显示所有收件人。
图象方向
设置默认图象方向。
初始分辨率设置
您可以将以下设置作为扫描、E-mail、网络传真和传真模式的默认分辨率。
扫描
100 X 100 dpi、150 X 150 dpi、200 X 200 dpi、
300 X 300 dpi、400 X 400 dpi、600 X 600 dpi
E-mail
100 X 100 dpi、150 X 150 dpi、200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi、400 X 400 dpi、600 X 600 dpi
网络传真
200 X 100 dpi、200 X 200 dpi*、200 X 400 dpi*、
400 X 400 dpi*、600 X 600 dpi*
传真
标准、精细*、高精细*、超精细*
* 半色调
应用已保存的分辨率
当使用文件归档功能保存图象时，此设置会应用图象一同保存的分辨率设置。
默认浓度设置
此设置用于设置图象发送模式中扫描原稿的默认浓度设置。选择［自动］或［手动］。如果您选择了［手动］，浓度可设置为5个等级中的一个。
默认原稿图象类型
请先选择原稿类型，以启用适合原稿的分辨率扫描（仅用于扫描模式和USB记忆体设备扫描模式）。
可以配置以下设置。

- 文字/打印照片
- 文字/照片
- 文字
- 照片
- 打印照片
- 地图

浓度设置为［自动］时，不能选择默认的原稿类型。
锐度
此设置用于强调图象轮廓并使其清晰显示，以扫描图象发送模式中的文件。可以设置为5个等级中的任何一个。
对比度
此设置用于调整图象发送模式中扫描原稿的图象对比度。可以设置为5个等级中的任何一个。
发送传真／网络传真模式中发送的图象
此设置用于启用或禁用默认设置。启用此功能可以使用传真模式或网络传真模式和其他模式一起同时发送相同的图象。
如果禁用此功能，使用每个扫描设置指定的图象会发送到E-mail、FTP、桌面和网络文件夹。
广播须按下一地址键
此功能强制用户在广播期间轻击［下一地址］键才能输入下一个收件人。
启用此设置时，即使使用快捷键输入下一地址，也不能忽略［下一地址］键。
如果用户试图不轻击［下一地址］键而直接输入下一地址，机器就会发出两声“哔”声警告音，并且拒绝输入。
扫描完成声音
设置扫描完原稿时听到的扫描完成声音。
显示顺序禁止切换
禁止更改显示顺序（搜索编号顺序、升序、降序）。
显示顺序一旦设置完成，将不会更改。显示顺序会保留在启用设置时生效的顺序。
已接收数据打印保留设置
此功能能够将接收到的传真和网络传真保存在内存中，暂不进行打印。通过使用数字键输入密码（工厂默认设置：0000），就能够打印传真。
密码
启用［已接收数据打印保留设置］时，输入密码（4位数字）。
只有在机器内存中没有已接收的数据时，才可以配置这些设置（不包括机密内存收件箱或中继广播内存收件箱中的数据）。
边缘消除宽度调整
此功能用于设置边缘消除功能的默认消除宽度。可以将边缘消除和中央消除设置为0mm至20mm，增量为1mm。
已接收数据的指定时间输出
启用已接收数据图象检查设置时可以使用此功能。
*安装了传真扩充组件或网络传真扩充组件时会显示。如果“已接收数据的指定时间输出”设置为 ，该设置会变灰。
如果启用了“变更密码”或“已接收数据打印保留设置”设置为 ，密码输入字段会变灰。
启用/禁用设置
创建禁止设置
此设置用于禁止保存收件人。可以分别禁止将收件人从机器、设置模式（网页版）和计算机保存。
禁止从操作面板创建收件人
禁止通过机器进行地址管理。
可为以下项目分别配置设置：

- 分组 (直接输入)
- 分组 (地址簿)
- 联系人

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止从网页创建收件人
禁止从设置模式（网页版）保存收件人。
可为以下项目分别配置设置：

- 分组 (直接输入)
- 分组 (地址簿)
- 联系人

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止程序创建/删除
用于禁止删除和更改保存在任务程序中的图象发送设置。
禁止内存收件箱创建
禁止创建所有类型的内存收件箱。
可为以下项目分别配置设置：
轮询内存、机密、中继广播（直接输入）、中继广播（地址簿）。
禁止使用全局地址搜索创建收件人
禁止通过全局地址搜索进行地址管理。
可为以下项目分别配置设置：
E-MAIL、网络传真、传真
全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止使用网络扫描仪工具进行创建
禁止通过网络扫描仪工具进行地址管理。
使用此选项可禁止通过地址簿的邮件转发表保存其他机器的数据。
禁止通过网络转发
禁用邮件转发表。
禁止发送设置
使用这些设置禁止以下发送操作。
传真/图象发送模式禁止[再次发送]
此设置禁止在图象发送模式的初始屏幕中使用［再次发送］键。
禁止从地址簿选择
禁止从地址簿选择收件人。
可为以下项目分别配置设置：

- E-mail
- FTP
- 桌面
- 网络文件夹
- 网络传真（包括直连SMTP）
- 传真

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止直接输入
禁止直接输入收件人地址和其它。
可为以下项目分别配置设置：

- E-mail
- 网络文件夹
- 网络传真（包括直连SMTP）
- 传真

全部选择：选择所有项目。
取消选择：清除所有选项。
禁止PC-I-FAX传送
禁止PC-I-FAX发送。
禁止PC-FAX传送
禁止PC-FAX发送。
发件人名称和收件人设置
保存网络传真或传真的发件人信息。
保存发件人数据
此功能保存传真和网络传真的发件人名称、发件人传真号码和网络传真的发件人地址。可在收到的传真顶部打印出保存的发件人名称和发件人传真号码或网络发件人地址。
发件人名
输入发件人名称。发件人名称最多可输入20个字符。
发件人传真号码
设置发件人传真号码。
轻击［-］键，在数字间插入暂停符。
轻击［空格］键，在数字间插入空格。
网络传真发件人地址
输入默认发件人地址（最多56个字符）。
发件人选择创建
保存在其他功能的“发件人名称选择”中使用的发件人名称。最多可保存18个发件人名称。
新建
保存发件人名称。最多可保存20个字符。
输入发件人名称后，轻击［提交］键。
在01至18之间最小的未使用的创建号码将自动指定为发件人名称。此号码无法改变。
发件人名称清单
显示保存的发件人名称清单。
当选择发件人名称时，它将被删除。
返回页首