# 在网络传真模式下发送传真

## 概述

在网络传真模式下发送传真。该步骤也可用于通过直连SMTP直接发送。

- 如果在扫描原稿时内存已满，则会显示一条信息且扫描停止。
- 当扫描完所有原稿时，屏幕上会显示“任务已保存。”及相应的任务管理编号。如果需要，可使用该编号在处理报告或图象发送动作报告中查找任务。
  如果该任务为广播发送任务，则在工作状况屏幕中的相应任务键上也会显示该编号。因此，建议标记该编号以便轻松检查结果。
- 邮件页脚创建：指定的文本将自动附加到E-mail正文的末尾。想要附加预设文本（如公司制度规定）时，这种功能就非常方便。要输入想要附加的文本，请在“设置模式”下依次选择［应用程序设置］、［网络扫描仪设置］、［管理员设置］和［邮件页脚创建］。（需要管理员权限。）
  最多输入900个字符。（附加文本的字符数，不计入E-mail正文中可输入的最大字符数中。）
  要指定是否附加文本，请在“设置模式”下选择［应用程序设置］→［网络扫描仪设置］→［管理员设置］→［邮件正文自动添加页脚］。

如果通过“设置模式”→［系统设置］→［图象发送设置］→［扫描设置］→［默认地址］→［默认地址设置］配置了默认地址，则无法更改模式，或者无法更改或添加收件人。
要切换至网络传真模式，轻击触摸屏上的［取消］键，然后执行发送步骤。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

请勿在原稿自动检测器下放置任何物品。原稿自动检测器下有物体时，关闭送稿器可能会损坏原稿自动检测器板，且妨碍原稿尺寸的正确检测。

- 将A5尺寸的原稿纵向放置（）。
  如果横向（水平）放置（），检测的尺寸会不准确。
  对于A5R尺寸的原稿，请手动输入原稿尺寸。
  - 根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸

- 旋转发送

- A4、B5R和A5R原稿会被旋转90度，分别以A4R、B5和A5的放置方向发送。
  （A4R、B5或A5尺寸的原稿不能进行旋转发送。）

指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

在保存有网络传真地址的快捷键上，会显示 图标。
要更改［主题］、［文件名］或［正文］，轻击其输入区域，或者轻击［选项］。

- 在网络传真发送时更改主题、文件名和正文

轻击［原稿］键。
可以更改浓度、分辨率、文件格式、色彩模式和其它设置。

- 自动双面扫描（双面原稿）
- 更改浓度和原稿类型
- 更改分辨率
- 在网络传真模式下更改格式
- 更改色彩模式
- 轻击［其它］键可以配置多种功能，例如，将两张原稿组合为一页发送，或者发送具有不同尺寸的原稿。

轻击合适的放置方向键。
完成设置后，轻击 。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键可在发送原稿前查看图象的预览。

- 如果原稿放置在原稿台上，触摸屏上显示［读取完成］键。
  如果原稿只有一页，请转至步骤8。 要扫描多页，进行下一步。
- 如果将原稿插入送稿器托盘，机器会在扫描完成时发出“哔”声，然后开始发送。

如果原稿置于原稿台上，换上下一张原稿，然后轻击［开始］键。
重复上述步骤，直至扫描完所有原稿。
轻击［读取完成］键。
机器会发出“哔”声，提示操作完成。
打开送稿器，并取出原稿。

- 如果在显示确认屏幕后一分钟内没有任何动作，扫描将自动停止，并且发送被保留。
- 可轻击［更改设置］键更改各扫描原稿的浓度、分辨率、扫描尺寸与发送尺寸。
  不过，在其它中选择了“多画面合一”或“卡片制作”时，扫描偶数页的原稿页面时只可以更改浓度。

返回页首