打印密码保护传真

# 打印密码保护传真（已接收数据打印保留设置）

启用该设置，可以在不打印传真的情况下将其接收并保存到内存中。要打印传真，必须输入密码。
在使用此功能时，机器在接收传真时会在触摸屏上显示密码输入屏幕。
要启用已接收数据打印保留设置：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［已接收数据打印保留设置］。
在用数字键输入原先编辑好的4位密码时，机器就会开始打印。
轻击［取消］键时，密码输入屏幕将关闭；不过，触摸屏上的内存中的数据键会闪烁。当您轻击正闪烁的键或更改模式时，会再次显示密码输入屏幕。

- 要在输入密码后显示已接收数据清单屏幕：
  在“设置模式”下，选择［系统设置］→［操作设置］→［预览设置］→［已接收数据图象检查设置］。
- 要将接收的数据转发到其它机器：
  在“设置模式”下，选择［系统设置］→［传真数据接收／转发］。

可以在打印前，在触摸屏上检查已接收数据的图象。

- 打印前检查图象

- 不管是自动接收的还是手动接收的传真，都会保存在内存中。
- 将已接收数据转发到其它机器时，也会转发内存中保存的数据。同时，屏幕上还会显示和打印相同的密码输入屏幕。只有在输入密码后，才能进行转发。

返回页首