# 使用免提发送

## 概述

当使用免提拨号时，在拨号和创建连接后开始发送传真。

- 如果有人接听，您将听到对方的声音，但是您不能和对方说话。
- 在使用免提时，发送传真时无需将原稿扫描入内存。
- 不能使用包含传真代码（子地址与口令）的收件人。
- 不能使用保存有多个收件人的快捷键或保存非传真收件人的快捷键。
- 在免提模式中，［预览］将无法用于发送。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［免提］键。
建立连接后，通过机器的免提您将听到拨号声。
轻击［免提］键后，使用在轻击［扬声器音量］键后显示的滑杆或者使用 键以调整免提的音量。
指定收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

不能使用保存有多个收件人的快捷键。
建立连接后，轻击［开始］键，开始发送。
要取消发送：
若要停止发送，轻击［停止］键。若要停止通信，轻击［免提］键。
返回页首