消除外围阴影进行复印

# 消除外围阴影进行复印（边缘消除）

## 概述

边缘消除功能用于消除复印较厚原稿或书籍时复印件边缘出现的阴影。
如果使用边缘消除的同时使用了倍率设置，则边缘消除宽度将根据所选倍率改变。本功能会消除图象上可能会形成阴影的部分，但不会检测阴影，仅可消除阴影。
复印较厚书籍时

未使用边缘消除功能 | 使用边缘消除功能
--- | ---

边缘消除模式
如果使用边缘消除的同时使用了倍率设置，则边缘消除宽度将根据所选倍率改变。
如果边缘消除宽度设置为20mm，并且图象缩小至50%，那么边缘消除宽度将为10mm。
要更改默认的边缘消除宽度设置：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［边缘消除宽度调整］。
工厂默认设置是10mm。默认边位移动可设置为0mm至20mm。工厂默认设置是10mm。变更的设置也会应用到设置模式选项中的［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［边缘消除宽度调整］。

## 操作

放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［边缘消除］键。
轻击要消除边缘的检选框，然后指定边缘消除位置。
确认选择的检选框设置为 。
如果轻击了［外部框架］键，则［上］、［下］、［左］和［右］检选框设置为 。
如果轻击了［指定框架+中心］键，则所有检选框会设置为 。
当消除正面上、下、左和右中一到三个的边缘以扫描双面原稿时，指定背面上的边缘消除设置。

- 如果［背面的反向消除位置］检选框设置为 ，则与正面上的消除边缘位置相反的边缘也会被消除。
- 如果［背面的反向消除位置］检选框设置为 ，则与正面上位置相同的边缘也会被消除。

指定边缘消除宽度。

- 轻击正面或反面上表示边位移动面积的数值显示，然后使用数字键输入面积。
- 要快速设置该区域，首先用数字键指定接近所需值的数值，然后使用 进行调整。

完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
要取消边缘消除设置：
轻击［清除］键。
在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首