# ECO功能

这些功能通过管理倾向于高功耗部分的操作来节省功耗。机器有两种节电模式。

自动关闭电源定时器 | 如果未进行任何操作，该模式可关闭操作面板和定影组件的电源，并让机器在最低功率消耗状态下等待。 尽管节能率更高，但唤醒时间更长。
预热模式 | 该模式可降低定影组件的温度并让机器在低功率消耗状态下等待。 与自动关闭电源定时器相比，节能率较低，但唤醒时间更短。

除了这两种模式以外，组合下列功能使用会更节省功耗。

功能 | 说明
--- | ---
远程任务结束时立即进入自动电源关闭模式。 | 一旦打印完成后，机器会从自动电源关闭功能恢复并进入自动电源关闭模式。
Eco扫描 | 对于非打印操作如传真和图象发送，机器会在关闭定影组件（不使用定影组件）的情况下操作。
开机/关机日程功能 | 使用该功能可设置打开和关闭电源的时间以降低功耗。
电源管理设置 | 此功能通过分析机器在特定时间段内的使用状况，根据使用频率控制向自动电源关闭模式的最佳转换。 优先执行开机/关机日程功能。

Eco模式设置
可以批量设置Eco功能设置。可以使用“普通模式”和“Eco模式”。
各模式应用的设置值如下。

节能设置 | 普通模式 | Eco模式
--- | --- | ---
Eco扫描 | 开（仅发送模式） | 开（除复印外的所有模式）
自动关闭电源定时器 | 按照每天时间更改过渡时间。：自动 | 固定过渡时间。：开（1分钟）
远程任务结束时立即进入自动电源关闭模式。 | 关 | 开
预热模式设置 | 1分钟 | 1分钟
在预热模式期间关闭面板显示 | 开 | 开

使用普通／Eco 模式时，不会应用电源管理设置中的各节能设置。
返回页首