将两页作为一页发送

# 将两页作为一页发送（多画面合一）

## 概述

可以将两页原稿缩小为适合的尺寸然后合并成一页发送。如果您有很多页原稿且希望减少发送的页数，使用此功能会比较便捷。
对于标准尺寸（A5、B5R、A5R、A4、B5或A4R），会从送稿器和原稿台上扫描原稿页面。

- 发送尺寸不能小于原稿尺寸。
- 多画面合一只能供A4、B5、A5、A4R、B5R、A5R、5-1/2 x 8-1/2、8-1/2 x 11R、5-1/2 x 8-1/2R或8-1/2 x 11尺寸的原稿使用。
- 不能在直接发送模式下或使用免提拨号时使用该功能。
- 在用数值指定原稿的扫描尺寸时，不能使用该功能。
- 此功能不能与双页扫描或卡片制作功能同时使用。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

输入收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

轻击［其它］键，然后轻击［多画面合一］键。
图标上会显示检选标志。
完成设置后，轻击［后退］键。
要取消多画面合一设置：
轻击［多画面合一］键以清除检选标志。
轻击［原稿］键。
轻击与放置原稿方向相同的［图象方向］键。
如果设置不正确，可能无法正确发送图象。
完成设置后，轻击 。
轻击［开始］键开始扫描原稿。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。

- 轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
  有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。
- 如果轻击扫描确认屏幕上的［更改设置］键，则可以更改浓度、分辨率、扫描尺寸和发送尺寸。
  （不过，在扫描原稿各偶数页时，仅可更改浓度。）
返回页首