将卡片的两面扫描到同一页

# 将卡片的两面扫描到同一页（卡片制作）

## 概述

将卡片的正反面扫描在一页后发送，而无需将两页分开发送。

- 如果扫描尺寸大于发送尺寸，将导致发送失败。
- 不能指定倍率，也不能选择“旋转发送设置”。

## 操作

将卡片正面朝下放在原稿台上。

- 原稿台

指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

轻击［其它］键，然后轻击［卡片制作］键。
轻击［开］键，并指定所需的原稿尺寸。

- 分别轻击显示宽度和高度尺寸的区域，然后使用数字键输入尺寸。
- 要快速设置尺寸，首先用数字键指定接近所需倍率值的数值，然后轻击［-］或［+］调整。

完成设置后，依次轻击 和［后退］键。

- 要根据输入的原稿尺寸放大或缩小图象，使其与纸张相匹配，轻击［适合发送尺寸］键。
- 选择了卡片制作后，轻击初始屏幕上的［原稿］键来变更原稿扫描尺寸或发送尺寸。在这种情况下，当您轻击扫描尺寸键时，会显示这一步的屏幕。有关发送尺寸的设置步骤，请参阅“指定图象的发送尺寸”。

若要取消卡片制作设置：
轻击［关］键。
轻击［开始］键扫描正面。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
将卡片正面朝上放在原稿台上，然后轻击［开始］键扫描背面。
扫描卡片的背面前，轻击触摸屏上的［更改设置］键可以更改浓度。
轻击［读取完成］键。
如果您继续扫描卡片的正面，可轻击［更改设置］键来更改浓度、分辨率、扫描尺寸和发送尺寸。
返回页首