增加边位

# 增加边位（边位移动）

## 概述

此功能可将复印图象向右、向左或向下移动，以调整边位。
当您想用线装订复印件或将复印件放入装订机中时，该功能是非常便捷的。
将图象向右移动，以便于在复印件的左边缘装订

不使用边位移动 | 使用边位移动
--- | ---

装订位置
旋转复印不能与边位移动功能一起使用。
要更改默认边位移动设置：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［初始边位移动设置］。

## 操作

放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［其它］键，然后轻击［边位移动］键。
轻击图象移位方向。
设置边位移动宽度。

- 轻击正面或反面上表示边位移动面积的数值显示，然后使用数字键输入面积。
- 要快速设置该区域，首先用数字键指定接近所需值的数值，然后使用 进行调整。
- 如果把［将反面的值调整为正面的值。］检选框设置为 ，则 会消失并且可以分别设置正面和反面。

完成设置后，依次轻击 和［后退］键。

- 要取消边位移动设置：
  轻击［关］键。
- 要取消所有设置：
  轻击［CA］键。

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首