为处理报告更改打印设置

# 为处理报告更改打印设置（处理报告）

## 概述

机器会自动打印出处理报告，以提醒您发送失败或广播发送已完成。

处理报告包含有关发送的描述信息（日期、开始时间、对方名称、使用时间、页数、结果等）。

- 结果栏显示的信息

可以根据设置模式中所设条件打印处理报告；但是，您可以为某次发送临时选择不同的条件。
- 可以根据“设置模式”中所设条件打印处理报告；但是，您可以为某次发送临时选择不同的条件。
- 对于广播发送，处理报告打印条件的更改适用于所有收件人。

###### 如需设置处理报告的打印条件：

在“设置模式（管理员）”下，选择［系统设置］→［图象发送设置］→［传真设置］→［默认设置］→［处理报告打印选择设置］。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

输入收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

轻击［其它］键，然后轻击［处理报告］键。
轻击所需打印设置的键。
完成设置后，轻击 。
要取消处理报告设置：
轻击［不打印］键。
即使选中［打印原稿图象］检选框 ，在用免提拨号、手动发送、直接发送、轮询接收或传真代码发送时也不能打印原稿。

- 处理报告的打印条件如下：
  - “总是打印”：无论发送成功还是失败都打印处理报告。
  - “错误时打印”：当发送失败时打印处理报告。
  - “不打印”：不打印处理报告。
- 将［打印原稿图象］检选框设置为 ，以使处理报告中包含部分发送的原稿图象。

轻击［开始］键开始扫描原稿。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
- 机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
- 在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示发送已结束。

轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
返回页首