上部

# 内部

本节介绍了机器内部各零部件的名称和功能。
×
墨粉盒
包含墨粉的墨粉盒。墨粉盒中墨粉用尽时，请更换新的墨粉盒。
- 更换墨粉盒
×
定影组件
此处应用热量将转印的图象定影到纸张上。
定影组件高温。清除卡纸时请注意不要烫伤自己。
×
转印带
将墨粉在光鼓组件上形成的图象剥离，然后将图象转印到纸张上。
请勿触摸或损坏转印带。
这样可能会导致图象缺失。
×
右侧盖板
打开此盖板可清除卡纸。
×
纸张翻转部分盖板
该组件在进行双面打印时用来翻转纸张。打开此盖板可清除卡纸。
×
主电源开关
使用此开关打开机器电源。
使用传真或网络传真功能时，确保此开关始终在“”（开）位置。
- 打开电源
×
墨粉回收容器
收集打印后残留的多余墨粉。
- 更换墨粉回收容器
技术维护员会收回更换的墨粉回收容器。
×
墨粉回收容器释放杆
需要解除墨粉回收容器锁定以更换墨粉回收容器或清洁激光组件时操作此杆。
- 清洁激光组件
-更换墨粉回收容器
×
把手
移动机器时拉出并抓住把手。
×
供纸盒右侧盖板
打开此盖板可清除纸盒2、3或4中的卡纸。
×
右侧盖板
打开此盖板可清除纸盒1中的卡纸。
×
右侧盖板释放杆
为了清除卡纸，拉出并固定此杆以打开右侧盖板。
轻击名称以显示详细内容。
返回页首