# 结果栏显示的信息

错误类型及其它信息打印在处理报告与动作报告的结果栏里。在打印处理报告或动作报告时，请检查结果栏中的结果，并在需要时采取相应措施。
打印在结果栏的信息示例

信息 | 说明
--- | ---
OK | 正常处理完毕。
G3 | G3模式通信。
ECM | G3 ECM模式通信。
SG3 | 超级G3模式通信。
Forwarding | 接收的数据已转发。
NO RESPONSE | 接收方无响应。
BUSY | 对方正在使用线路，不能进行发送。
CANCEL | 正在进行中的发送任务被取消。
MEMORY OVER | 快速联机发送时内存已满。
MEM. FULL | 接收时，内存已满。
LENGTH OVER | 发送的传真长度超过1.5 m，对方不能接收。
ORIGINAL ERROR | 因为卡纸，直接发送或手动发送不成功。
PASS# NG | 因为轮询口令不正确，连接中断。
NO RX POLL | 被轮询的机器无轮询功能。
RX POLL FAIL | 对方机器拒绝轮询操作，或者由于轮询内存中没有数据，机器中断了连接。
NO F-CODE POLL | 对方机器拒绝传真代码轮询操作，或者由于传真代码内存轮询收件箱中没有数据，机器中断了连接。
RX POLL# NG | 因为传真代码轮询内存的子地址无效，连接中断。
F POLL PASS# NG | 因为传真代码轮询内存的口令无效，连接中断。
BOX NO. NG | 因为传真代码内存收件箱的指定子地址不存在，连接中断。
F PASS# NG | 因为对方机器发送了错误的传真代码口令，连接中断。
RX NO F-CODE POLL | 已尝试传真代码轮询，但是，对方机器无传真代码轮询内存收件箱。
NO F FUNC | 已尝试传真代码发送，但是，对方机器不支持传真代码通信。
NO F-CODE | 因为子地址不正确或其它原因，对方机器拒绝了传真代码通信。
M. BOX: [xxxxxx] ****** | 数据被接收并保存到一个机密或中继广播内存收件箱，或数据从一个内存轮询收件箱发出。 内存收件箱的名称以［xxxxxx］显示，传真代码操作的类型（中继请求接收、轮询内存发送或机密接收）以******形式显示。
FAIL xx (xxxx) | 因通信错误处理失败。 通信错误代码的前2位：00到99之间的错误代码。 通信错误代码的后4位：供维修技术人员使用的代码。
Reject Reception | 从阻止接收的一方发来传真。

返回页首