呼叫传真机并开始接收

# 呼叫传真机并开始接收（轮询）

## 概述

连接到对方机器并从其接收文档时被称为“轮询”。
从另一台机器接收文档被称为“轮询接收”。
可以输入多个收件人号码。输入多个收件人号码时，通过在所输入收件人号码的序列中轮询接收文档。
通过从多台机器轮询接收文档被称作“连续轮询”。
使用传真信息服务时，可以按照对方机器的声明手动轮询并接收信息。

- 在使用轮询接收功能时，确保机器中没有原稿。
- 此功能仅在另一台机器是超级G3或G3兼容且具有轮询功能时才能使用。
- 由接收机承担轮询接收的费用（电话费）。
- 如果需要，该功能可与定时发送功能组合，在任意时间执行轮询接收，如在夜间或者您不在家时。（只可以设置一次定时轮询接收。）

## 操作

轻击［其它］键，然后轻击［轮询］键。
图标上会显示检选标志。
完成设置后，轻击［后退］键。
若要取消轮询设置：
轻击［轮询］键清除检选标志。
输入收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

- 可输入多个传真号码（最多500个）。

- 轮询按照输入多个传真号码的顺序进行。
  轮询多台机器被称作“连续轮询”。

- 如需输入多个传真号码，请在输入一个传真号码以后轻击 ，然后输入下一个传真号码。

- 在该操作过程中，不能使用保存有子地址与口令的快捷键。
- 快捷键中未保存传真号码地址时无法使用。

轻击［开始］键，开始传真接收。
您的机器会呼叫其它的机器并开始接收传真。
返回页首