# 传真发送顺序

首先，轻击主屏幕上的［传真］图标以进入传真模式。

- 选择传真模式

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

输入收件人传真号码。
轻击数字键直接输入收件人号码，或者搜索并调用地址簿或号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

配置扫描设置。
指定原稿扫描尺寸、浓度、分辨率等。

- 图象设置

如有需要，可以参考下列功能进行设置。

- 集中发送原稿
- 扫描原稿

- 自动双面扫描（双面原稿）
- 自动检测
- 根据纸张尺寸指定原稿扫描尺寸
- 使用数值指定原稿扫描尺寸
- 指定图象的发送尺寸
- 更改浓度
- 更改分辨率
- 发送大量页数（大量原稿模式）
- 发送薄原稿（慢扫描模式）
- 发送不同尺寸的原稿（混合尺寸原稿）
- 发送前检查扫描的原稿页数（原稿计数）

设置其它。
请使用除了像将两页作为一页发送或同时发送不同尺寸原稿时等扫描设置之外的其它设置。
发送原稿。
轻击［开始］键。
- 轻击［开始］键前轻击［预览］键，可以确认预览图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。
- 如果在开始传真发送前轻击操作面板上的［归档］键或［临时保存］键，可以将扫描原稿保存为数据。

- 临时保存
- 归档

将原稿放在原稿台上时：

- 如果原稿放置在原稿台上，执行以下步骤发送传真。

- 正常发送传真时（内存发送）
  将放置原稿和扫描原稿的步骤重复与原稿数量相同的次数。扫描所有原稿后，轻击［读取完成］键。（轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。然后，轻击［开始］键发送原稿。）
- 以直接发送模式发送传真时
  不能在直接发送模式下扫描多页原稿。轻击［开始］键，开始发送。

- 以直接发送模式发送传真时
  不能在直接发送模式下扫描大量原稿。轻击［开始］键，开始发送。

返回页首