# 清洁感光鼓的主充电辊

## 概述

如果在清洁原稿台和送稿器后仍会出现黑色线条或彩色线条，请使用充电辊清洁器清洁为感光鼓充电的主充电辊。

- 如果清洁感光鼓主充电辊后不能解决问题，请重复拉出推入清洁器三次以上。
- 将清洁器拉出再推入以清洁充电辊时，应将拉杆慢慢地从一端推拉至另一端。

## 操作

打开前盖板。
将废墨粉容器的锁定杆移动到释放位置，再将废墨粉容器推入直至其停止，然后慢慢抬起直到卸下。
拆下充电辊清洁器。
充电辊清洁器安装在机器前盖板上。

1. 按充电辊清洁器右侧，将其从挂钩上摘下。
2. 将其拿到挂钩上，放在近侧。
3. 将充电辊清洁器围绕轴套（A）旋转，将其从左侧挂钩上摘下。

清洁主充电辊。
轻轻地完全推入充电辊清洁器，然后轻轻地拉出。
插入充电辊清洁器，让清洁目标上的标签（A）和充电辊清洁器上的标签（B）按如图所示方向放置。
对所有其它主充电辊重复步骤4。
如图所示，机器中共有4处需要清洁。
在各原始位置更换充电辊清洁器。

1. 将充电辊清洁器在轴套（A）上卡紧并旋转，然后将顶部（没有把手的一侧）放在左侧的挂钩上。
2. 将充电辊清洁器右侧放在挂钩上，将其放回原位。
3. 将充电辊清洁器放在挂钩上。

安装废墨粉容器。
由上倾斜插入废墨粉容器。（与拆卸时的步骤相反。）
将废墨粉容器推入机器。
将废墨粉容器推入直至其卡到位。
锁定废墨粉容器。
将废墨粉容器移动到锁定位置。
关闭前盖板。
返回页首