# 打印端口设置

LPD
输入配置文件过期日。
LPD设置
LPD
设置此选项以使用LPD。
超时
输入超时时间。默认设置为0秒。
使用标语
设置此选项以使用标语。默认设置为“禁用”。
RAW
Raw打印设置
Raw打印
设置此选项以使用RAW打印。默认设置为“启用”。
端口编号
输入端口编号。默认设置为端口9100。
超时
输入超时。默认设置为90秒。
使用双向
如需使用双向通信，设为。
WSD
WSD设置
WSD打印
设置此选项以使用WSD打印。
使用多点传送搜索
设置此选项以使用多点传送搜索。
当设置改变时，将在机器重启后生效。若要重启机器，请参阅“打开电源”。
AirPrint
AirPrint设定
AirPrint
设置此选项以使用AirPrint。
mDNS
启用或禁用mDNS。禁用mDNS时，当使用AirPrint打印时机器不会出现在打印机清单中。
该设置会链接到“设置模式（管理员）”下的［网络设置］→［服务设置］→［mDNS设置］→［mDNS］。
服务名称
设置使用AirPrint时应用程序中所出现的打印机名称。
该设置会链接到“设置模式（管理员）”下的［网络设置］→［服务设置］→［mDNS设置］→［服务名称］。
机器位置
输入使用AirPrint时发送到应用程序的机器安装位置信息。
该设置链接到设置模式下的机器信息页面。
geo URI (RFC5870)
输入机器的地理位置。
以geoURI标准所指定的格式输入位置信息。
返回页首