发送时删除空白页

# 发送时删除空白页（空白页跳过）

## 概述

如果扫描的原稿中含有空白页，此功能可在发送时跳过空白页。
机器会检测空白页，这样就免去了您自行检查原稿的麻烦。

- 如果扫描了一面空白的原稿，进行双面发送时将跳过空白页。
- 当广播发送到的收件人中含有传真和网络传真收件人时，此功能仅会应用到扫描模式收件人。
- 根据原稿，可能会将原稿中的某些非空白页当成是空白页不发送，也有可能检测不出空白页从而将空白页发送出去。

- 该功能不能在网络传真模式下使用。
- 如果轻击［发送与传真地址相同的图象］键，如果为收件人指定了传真地址，则该功能会被取消。

## 操作

将原稿放在送稿器中。

- 送稿器

指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

轻击［其它］键，然后轻击［空白页跳过］键。
轻击［跳过空白页］键或［跳过空白和投影到背面的原稿］键。
要取消空白页跳过设置：
轻击［关］键。
完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。
机器会发出“哔”声，提示扫描已结束。
扫描结束后，核对原稿页数和发送的页数后，轻击［OK］键开始发送。

- 使用大量原稿模式时，轻击［读取完成］键后会显示确认信息。
- 在确认屏幕上，扫描的原稿张数出现在（A）处，（B）处是扫描的面数，（C）处为除空白页外的要发送的页数。
  例如，如果双面扫描了包括两张空白页的五张原稿，（A）处显示“5”，（B）处显示“10”，（C）处显示“8”。

如果在上述确认屏幕显示后一分钟内未进行操作，则机器会清除扫描的图象与相应设置，并重新显示初始屏幕。
机器将自动停止扫描，也不会为随后的发送保留图象。
返回页首