# 手动选择倍率

## 概述

本节介绍了当在与原稿尺寸不同的纸张上进行复印或者更改图象尺寸进行复印时如何指定倍率。
可以使用下列三种方法指定倍率。

- 使用预设倍率键
  通过组合在常用标准尺寸之间预创建放大倍率和缩小倍率值的预设倍率键，以及可让您以1%单位调整倍率的缩放键，如 ，来指定倍率。
  预设倍率键最多可添加两个倍率值，分别为放大和缩小。

- 指定纸张尺寸
  指定原稿和输出件的纸张尺寸以自动获得适当的倍率。

- 指定图象尺寸
  指定原稿和输出件的图象尺寸以自动获得适当的倍率。
  要在纵向和横向尺寸间使用相同倍率复印，请输入纵向和横向尺寸之一。

使用送稿器时，纵向和横向的倍率选择范围均为25%-200%。
要将倍率返回到100%：
请轻击［倍率］键，显示倍率菜单，然后轻击［100%］键。
若要将倍率作为预设倍率添加：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［增加或更改预设倍率］。若要选择增加的预设倍率，请轻击［其它倍率］键。

## 操作

- 使用预设倍率键
- 指定纸张尺寸
- 指定图象尺寸

使用预设倍率键
轻击［倍率］键。
轻击预设倍率键或 键设置倍率。
完成设置后，轻击 。
确认选择了适合倍率的纸张尺寸。

- 有两个设置屏幕。使用［其它倍率］键在这两个屏幕之间切换。
- 要快速设置该区域，首先用数字键指定接近所需值的数值，然后使用 进行调整。

- 预设倍率键最多可添加两个常用倍率值，分别为放大和缩小。
  - 复印设置
- 如果轻击操作面板上的［略微减少（减少3%）］键，倍率会设置为比指定值低3%。

指定纸张尺寸
轻击［倍率］键。
轻击［缩放］标签的［按纸张］键。
指定原稿尺寸（装入原稿的纸张尺寸）和复印尺寸（输出结果的纸张尺寸）。
完成设置后，轻击 。
在预览屏幕中，确认设置是否产生需要的结果。
要取消所有设置：
轻击［CA］键。

指定图象尺寸
轻击［倍率］键。
轻击［缩放］标签的［按尺寸］键。
指定图象尺寸（要放大或缩小图象的尺寸）和输出尺寸（放大和缩小图象的尺寸）。
轻击图象尺寸和输出尺寸的区域，然后使用数字键输入尺寸。
完成设置后，轻击 。
在预览屏幕中，确认设置是否产生需要的结果。

- 如果输入了错误的尺寸：
  轻击［C］键，然后输入正确的尺寸。
- 要取消所有设置：
  轻击［CA］键。

返回页首