# 向发送失败的广播发送收件人再次发送

## 概述

可在工作状况屏幕中查看已完成广播发送的发送结果。如果向某个收件人的发送失败，则应向该收件人再次发送图象。

## 操作

轻击工作状况显示。
轻击适当的模式标签后，轻击［完成］键。
如果广播发送中包含了不同模式的收件人，在这些模式下会显示同一广播发送键。
轻击已完成广播发送的按键后，轻击操作面板上的［检查所选任务的详细信息］键。
“广播xxxx”将显示作为广播发送任务键的收件人。扫描结束时显示在触摸屏上的任务管理编号为“xxxx”。
轻击［通信失败］标签后，轻击操作面板上的［重发到所有发送失败的收件人］键以重新发送图象。
轻击［重发到所有发送失败的收件人］键后的操作步骤，取决于是否已使用文件归档功能。

- 使用文件归档功能：
  输入不成功的收件人将返回到文件归档再次发送屏幕。
  应执行文件归档重发步骤。（不需要重新扫描原稿。）
- 未使用文件归档功能：
  输入不成功的收件人将返回到初始屏幕。放好原稿，然后再进行广播发送的步骤。

返回页首