指定通信时间

# 指定通信时间（定时器）

## 概述

指定自动发送或自动广播发送的时间。机器会在指定的时间自动发送图象。

当您想要在外出或夜间，或者电话费较低的其它时间执行预约的发送、广播发送及其它发送任务时，使用此功能将会非常方便。当您不在时，定时设置也可以指定为轮询接收来接收传真。

- 当设置定时发送时，应将主电源开关保持在“”位置。如果在指定的时间状态为“”，将不能发送。
- 在执行定时发送时，您必须在设定发送时将原稿扫描到内存中。将文档留在送稿器托盘中或原稿台上并不能在预设发送时间扫描。
- 一次最多可保存94个定时发送。
- 不能在直接发送模式下或使用免提拨号时使用该功能。

- 如果到指定时间正在进行其它发送，定时操作将在发送完成以后开始。
- 一次仅可保存一个定时轮询操作。若要通过轮询从多个收件人接收数据，请指定连续轮询的定时器。
- 在发送结束后，为定时发送选择的设置（浓度、分辨率、其它功能等）会被自动清除。（不过，在使用文件归档功能时，扫描的原稿与设置会被保存在内置硬盘中。）
- 如果在工作状况屏幕中优先进行定时发送的计划任务，定时将被取消。只要当前发送任务一结束就会开始发送。
  - 预约任务的优先处理
- 最多可提前一个星期预设时间。
- 在定时发送设置后可以进行其它操作。
- 可以在工作状况屏幕中删除定时发送。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人传真号码。

- 使用数字键输入收件人号码
- 从地址簿调用收件人号码
- 所选收件人
- 使用搜索编号调用收件人
- 从全局地址簿中调用收件人号码
- 使用发送日志重新发送
- 通过连续拨号发送

轻击［其它］键，然后轻击［定时器］键。
轻击［开］键。
指定日期。
以24小时格式指定时间（小时和分钟）。

- 轻击显示小时和分钟的对应区域，然后使用数字键输入数值。
- 用 精确调整时间比较便捷。
- 设置会显示当前时间。如果时间不正确，请按［CA］键取消此操作。应在设置模式中改正时间，然后执行定时发送步骤。
  - 将机器作为传真机使用前

若要取消定时发送设置：
轻击［关］键。
完成设置后，轻击 。
轻击［开始］键开始扫描原稿。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声提示扫描已结束，之后机器将进入发送待机状态。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声提示扫描已结束，之后机器将进入发送待机状态。

轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
原稿扫描到内存中。无法在指定的时间扫描原稿。
返回页首