在一张纸上重复相同的图象

# 在一张纸上重复相同的图象（重复布局）

## 概述

该功能可将多张相同的原稿图象复印到一张纸上。可以设置下列三（3）种重复复印的一种。

重复方式 | 说明
--- | ---
自动 | 一张纸上复印图象的最大重复计数根据从初始屏幕中所选的原稿尺寸、纸张尺寸和复印倍率自动计算。
固定重复 | 选择重复计数时，原稿尺寸和将图象复印到纸张上的纸张尺寸、复印倍率会自动计算并会将原稿复印。

照片重复

该功能可反复地在A4或A3纸上复印，而无需更改照片尺寸原稿的复印倍率。可以选择下列五种原稿尺寸之一：

- 原稿尺寸最大148 mm×105 mm
- 原稿尺寸最大70 mm×100 mm
- 原稿尺寸最大57 mm×100 mm
- 原稿尺寸最大100 mm×150 mm
- 原稿尺寸最大65 mm×70mm

- 必须在扫描原稿前指定重复布局。
- 如果在［固定重复］中自动获得的复印倍率超过25至400%，则会产生错误。请再次选择要重复的面数。
- 务必将原稿置于原稿台上进行重复布局。

该功能无法与混合尺寸原稿或双面复印同时使用。

## 操作

- 通过自动计算重复计数进行复印（自动）
- 通过指定重复计数进行复印（固定重复）
- 以实际尺寸重复照片尺寸原稿（照片重复）

通过自动计算重复计数进行复印（自动）
轻击［其它］键，然后轻击［重复布局］键。
轻击［自动］键。
检查已自动计算的重复面。
需要时分别轻击［原稿］、［选纸］或［倍率］键，更改原稿尺寸、纸张尺寸或复印倍率。

- 指定原稿尺寸
- 手动选择倍率
- 选择复印时的纸盒

指定重复分界线。
完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
若要取消自动设置：
轻击［关］键。
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
若要复印两份或多份，
轻击复印件显示键可设置复印份数。

通过指定重复计数进行复印（固定重复）
轻击［其它］键，然后轻击［重复布局］键。
轻击［固定重复］键。
轻击［原稿］和［选纸］键以分别选择原稿尺寸和纸张尺寸。

- 指定原稿尺寸
- 选择复印时的纸盒

轻击［面数］键设置重复页数。
完成设置后，轻击 。
自动计算结果显示为复印倍率。
如果计算的复印倍率超过范围25%至400%，则会发生错误。
指定重复分界线。
完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
若要取消固定重复设置：
轻击［关］键。
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
若要复印两份或多份，
轻击复印件显示键可设置复印份数。

以实际尺寸重复照片尺寸原稿（照片重复）
轻击［其它］键，然后轻击［重复布局］键。
轻击［照片重复］键。
轻击［原稿］键并选择原稿尺寸。
轻击原稿尺寸键时，原稿方向显示在“如何设置”中。原稿放置时应符合所显示的方向。
完成设置后，轻击 。
轻击［选纸］键并选择纸张尺寸。
完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
在［原稿］屏幕上轻击［最大57 mm x 100 mm（卡片）］键时，只可以选择A4纸张尺寸。
若要取消照片重复设置：
轻击［关］键。
将原稿放在原稿台上，然后轻击［预览］键。
在原稿屏幕上读取“方向”后，可以检查原稿方向。
在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
若要复印两份或多份，
轻击复印件显示键可设置复印份数。
返回页首