# 适用的纸张类型

本节介绍了可以使用以及无法使用的纸张类型。
普通纸之外的所有纸张类型被称为特殊纸张。

- 可使用的纸张
- 无法使用的纸张
- 不推荐使用的纸张

- 有各种商用纸张，但其中一部分无法在机器上使用。
  使用任何纸张前，请联系经销商或授权服务部门。
- 纸张的图象质量与墨粉粘合度可能会因周围环境、操作条件和纸张特性而有所变化，从而导致图象质量不及SHARP标准纸上的图象质量。
  使用任何纸张前，请联系经销商或授权服务部门。
- 使用非推荐的纸张或者无法使用的纸张，可能会导致进纸歪斜、卡纸、墨粉定影效果不佳（墨粉未能很好地粘附到纸上而易被擦去），甚至导致机器故障。
- 使用非推荐的纸张可能会造成卡纸或图象质量差。使用非推荐的纸张前，确认打印是否能正确执行。

可使用的纸张
普通纸、厚质纸和薄纸的规格

普通纸

- SHARP标准纸80 g/m2。有关纸张规格，请参阅“快速上手向导”中的“规格”。
- 非SHARP标准普通纸 60 g/m2至105 g/m2

厚质纸 | 106 g/m2至300 g/m2
薄纸 | 55 g/m2至59 g/m2

再生纸、彩色纸和预打孔纸的规格必须与普通纸相同。
使用任何纸张前，请联系经销商或授权服务部门。
各纸盒中可放置的纸张类型

- 有关机器各纸盒中可装入纸张尺寸和类型的详细信息，请参阅“快速上手向导”中的“规格”以及“用户手册”“设置模式”中的“纸盒设置”。
- 再生纸、彩色纸和预打孔纸的规格必须与普通纸相同。
  使用任何纸张前，请联系经销商或授权服务部门。

| 纸盒1-4（安装了一层/二层/三层供纸盒时为纸盒2-4、安装了大容量纸盒MX-DE20时为纸盒2） | 纸盒3-4（大容量纸盒MX-DE20） | 手送纸盒 | 纸盒5（大容量纸盒MX-LC11）
--- | --- | --- | --- | ---
普通纸 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许
厚质纸1* | 允许 | - | 允许 | -
厚质纸2* | - | - | 允许 | -
厚质纸3* | - | - | 允许 | -
薄纸 | - | - | 允许 | -
预打印纸 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许
再生纸 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许
信头纸 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许
预打孔纸 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许
彩色纸 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许
标签页 | - | - | 允许 | -
光泽纸 | - | - | 允许 | -
投影胶片（S4BG68） | - | - | 允许 | -
标签纸 | - | - | 允许 | -
信封 | - | - | 允许 | -

*
  “厚质纸1”是指最重可达220 g/m2的纸，“厚质纸2”是指最重可达256 g/m2的纸，“厚质纸3”是指最重可达300 g/m2的纸。

设置打印面的方向
根据所使用的纸盒，设置方向因纸张打印面而异。对于“信头纸”和“预打印纸”，请在反向设置纸张。

纸盒 | 在正常状态下 | 设置信头纸或预打印纸
--- | --- | ---
纸盒1-4： | 正面朝上 | 正面朝下
手送纸盒和纸盒5： | 正面朝下 | 正面朝上

当“信头纸”和“预打印纸”设置为［禁止双面］时，请将打印面设置为与普通操作相同的方向。
若要设置［禁止双面］：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［设备设置］→［禁止双面］。
无法使用的纸张

- 喷墨打印机的特殊纸张
  （高级纸、光泽纸、光面胶片等）
- 复写纸或热敏纸
- 粘合纸
- 带夹子的纸
- 带折痕的纸张
- 破损的纸
- 给油投影胶片

- 小于55 g/m2的薄纸
- 300 g/m2以上的厚质纸
- 形状不规则纸张
- 装订好的纸张
- 潮湿的纸张
- 卷曲的纸张
- 打印面或反面已在其它打印机或复合机设备打印过的纸张。
- 因吸湿而呈波纹形的纸

不推荐使用的纸张

- 热转印纸
- 穿孔纸

返回页首