调整色彩

# 调整色彩（色彩平衡）

## 概述

该功能可调整色彩、色调和浓度。
该功能可将各种色彩，黄色、洋红色/专用洋红色、青色和黑色分为从浅到深8个级别，并且可以调整每个级别的平均浓度。
根据需要，可以调整所有八个级别。
必须在扫描原稿前指定色彩平衡。
若要更改默认色彩平衡设置：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［色彩调整］→［标准色彩平衡设置］。

## 操作

轻击［其它］键，然后轻击［色彩平衡］键。
轻击想要调整色彩的标签。
轻击 键或者滑动滑杆以调整色彩平衡。
若要单独调整八个滑杆，将［分批设置］检选框设置为 ，然后滑动各滑杆的控制。
使用 键分别调整八个滑杆时，轻击所需滑杆并轻击 键。
根据需要，轻击各色彩的标签，然后重复该步骤。
色彩平衡设置

- 若要将当前色彩平衡恢复到默认设置：

- 轻击［恢复到标准尺寸］键。
  当前正在调整的所有八个级别的数值会恢复到默认的色彩平衡值。

- 若要将所有色彩平衡恢复到默认设置：

- 轻击［全部取消］键。
  默认色彩平衡通过在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［色彩调整］→［标准色彩平衡设置］来设置。

放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

轻击［彩色开始］键，开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首