# 传真数据接收／转发 - 传真功能

本节介绍了传真接收和转发的设置。
传真设置

项目 | 说明
--- | ---

接收设置

设置传真接收方法。

- 自动接收：有电话呼入时，机器振铃，然后自动开始接收传真。
- 手动接收：当现有的电话分机连接到机器上时，可使用此功能。使用分机应答后，开始手动操作接收传真。

多套打印设置 | 指定是否打印两份或多份已收传真。份数可用“传真输出设置”进行设置。
装订 | 指定是否进行装订。（仅在安装了装订分页器时） 装订类型可用“传真输出设置”进行设置。
转发已接收数据 | 当机器因纸张用尽或墨粉用尽不能打印时，所接收的传真可以转发至另一台先前保存好的传真机。

如果没有转发数据或未创建收件人，则不会转发数据。

- 如果启用了“已接收数据打印保留设置”，会提示您输入密码。请用数字键输入正确的密码。
- 如果正转发的传真有几页成功打印，则机器只转发未打印的那几页。
- 转发的传真会转为传真发送任务。如果发送因被取消或发生错误而未能进行，则传真会被保留在内存中直至被打印为止。
- 所有接收的传真均会被转发。请注意，在传真代码机密内存收件箱中保存的已接收数据不会转发。
- 有关收件人编号注册，请参阅设置模式中的“设置数据转发的电话号码”。

返回页首