# 送稿器

## 概述

本节将介绍如何将原稿放入送稿器。

- 如果需要，可将不同尺寸的原稿一起放置于送稿器中。在这种情况下，使用各模式下的“其它”功能设置混合尺寸原稿。
- 向送稿器托盘插入原稿前，务必去除装订针或纸夹。
- 如果原稿上附有修正液、墨水或粘胶形成的湿斑，请待原稿晾干后再复印。否则，可能会弄脏机器内部或原稿台。
- 不要使用下列原稿。否则可能会造成原稿尺寸检测错误、原稿卡纸或沾污。
  投影胶片或用于备份复印的其它透明材料、描图纸、复写纸、热敏纸或用热转印墨水打印的原稿，均不能从送稿器送入。通过送稿器送入的原稿应完好无损、无褶皱、无折痕、无不紧密粘合、无切割洞等。对于有多个孔的原稿，除两孔或三孔原稿外，其它打孔原稿可能不能正确送入机器。
- 在使用两孔或三孔原稿时，原稿上的打孔边应远离送稿器托盘的进稿缝位置。

允许的原稿尺寸

最小原稿尺寸 | 最大原稿尺寸
--- | ---

标准尺寸
（能自动检测到的最小尺寸）
148 mm（纵向）x 210 mm（横向），或A5
非标准尺寸
（可手动指定的最小尺寸）
131 mm（纵向）x 140 mm（横向）

标准尺寸
（能自动检测到的最大尺寸）
297 mm（纵向）x 420 mm（横向）或A3
A3W无法使用。
非标准尺寸
（可手动指定的最大尺寸）
复印模式：
297 mm（纵向）x 432 mm（横向）
图象发送模式：
297 mm（纵向）x 1000 mm（横向）

原稿为非标准尺寸时，请参阅以下对您所使用模式的说明。

- 复印“指定原稿尺寸”
- 传真“使用数值指定原稿扫描尺寸”
- 图象发送“使用数值指定原稿扫描尺寸”

允许的原稿重量
单面扫描：35 g/m2至128 g/m2
双面扫描：50 g/m2至105 g/m2
若要扫描35 g/m2至49 g/m2原稿，请使用“其它”功能下的“慢扫描模式”。不使用“慢扫描模式”扫描可能会造成原稿卡纸。
选择“慢扫描模式”时，自动双面扫描不能使用。

## 操作

确保原稿台上没有原稿。
放置原稿。
最多可装入100张原稿。
在送稿器上完成扫描后，请从原稿输出托盘上取出原稿。
返回页首