# 不能进行打孔

检查点 | 解决方案
--- | ---
是否出现信息提示您检查打孔组件？ | 请清除打孔废料。 - 打孔组件
是否混入了尺寸不同的纸张？ | 将不同宽度的纸张混在一起时，不可以打孔。要实现不同尺寸混合打孔，请使用相同宽度的纸张并选择［等宽］设置。复印时，请在［其它］中为［混合尺寸原稿］选择［等宽］。
打印任务中是否包含了不能打孔的纸张尺寸？ | 有关可打孔的纸张尺寸，请参阅快速上手向导中的“规格”。

您是否将打印机驱动程序中所选的纸盒设置为不能打孔的纸张类型？

请检查机器的纸张类型设置，并选择装有可打孔*纸张的纸盒。请在打印机属性窗口的［纸张］标签上的［纸盒状态］中单击［详细信息］按钮，然后检查每个纸盒的纸张类型设置。

*
  不能在标签页、标签纸、光泽纸、投影胶片和信封上进行打孔。此外，如果用户类型中选择了“禁止打孔”功能，那么机器也将无法打孔。

此功能是否被管理员禁用？ | 请向管理员确认。 某些功能可能已在设置模式中禁用。

返回页首