# 发送元数据

## 概述

选择元数据集、输入各项目并进行元数据递送。
用文件归档功能可以进行元数据递送。在文件归档模式的发送设置屏幕中会显示［数据输入］标签，以允许进行元数据递送。
此外，可在“设置模式（网页版）”下的［文件操作］中使用文件归档进行元数据递送。

- 在数据输入模式下，配置元数据设置以进行元数据递送。
  要在未发送元数据的情况下进行发送，则应将屏幕从数据输入模式切换到不同的模式，然后进行发送。
- 当已配置元数据设置或者在数据输入模式下指定了地址时，则无法切换至另一模式。
- 配置元数据设置前，请在所有可用的模式下指定地址。配置元数据设置后，请仅指定所选元数据集中允许的模式的地址。

## 操作

轻击［主屏幕］上的［数据输入］图标，然后轻击操作面板上的［元数据输入］键。
如果已将特定元数据集指定为默认集，请转至步骤3。
如果未保存任何元数据集，则不能使用元数据输入。在进行发送前，请在设置模式（网页版）下保存元数据集。
轻击所需元数据集的键。
将显示在元数据集中所保存项目的键。轻击您想输入的项目的键。
轻击您想输入的数值的按键，然后轻击［OK］键。
要直接输入元数据值，轻击［直接输入］键。在出现的软键盘屏幕上，轻击［OK］键。将返回至步骤3中显示的屏幕。
完成设置后，轻击 。
要取消元数据值的选择：轻击［清除］键。
配置图象或其它设置，然后执行扫描发送步骤。

- 配置任务详细设置，然后使用与其它模式相同的操作开始发送。
- 直接输入地址时，轻击［触摸以输入文件名］以显示选择地址类型的屏幕。如果选择了如E-mail、网络传真、传真、网络文件夹或直连SMTP的地址类型，将出现地址类型输入屏幕。

返回页首