将标题复印到标签纸上

# 将标题复印到标签纸上（标签复印）

## 概述

将标签纸装入手送纸盒，然后在标签上复印。
为标签标题准备合适的原稿。
原稿和标签纸的关系
左装订的标签复印

原稿 | 放置原稿 | 装入标签纸
--- | --- | ---

右装订的标签复印

原稿 | 放置原稿 | 装入标签纸
--- | --- | ---

必须在扫描原稿前指定标签复印。
要更改标签复印的默认图象移位宽度：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［初始标签宽度设置］。
默认图象移动宽度可设置为0mm至20mm。工厂默认设置是10mm。

## 操作

轻击［其它］键，然后轻击［标签复印］键。
轻击［开］键。
设置图象移位宽度（标签宽度）。

- 轻击表示图象移位宽度的数值显示，然后使用数字键输入移位宽度。
- 要快速设置该区域，首先用数字键指定接近所需值的数值，然后使用 进行调整。

完成设置后，依次轻击 和［后退］键。
若要取消标签复印设置：
轻击［关］键。
装入标签纸。
使用手送纸盒时，将纸张打印面朝下放入纸盒。
装入纸张，使带有标签的一边最后进入机器。
将标签纸装入手送纸盒后，按“使用手送纸盒复印”中的说明配置手送纸盒设置。
标签纸的宽度可以与A4宽度（210 mm）+20mm一样宽。
放置原稿并轻击［预览］键。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

在预览屏幕中检查预览图象。
检查设置是否产生需要的结果。
若要取消所有设置：
轻击［CA］键。
轻击［彩色开始］或［黑白开始］键开始复印。
仅复印一套时，不需要指定复印份数。
要进行两套或多套复印：
轻击复印显示键以指定份数。
返回页首