转发接收的传真

# 转发接收的传真（传真数据转发）

## 概述

当机器因纸张用尽或墨粉用尽不能打印时，所接收的传真可以转发至另一台先前保存好的传真机。
此功能在有两条或更多电话线并且连接到与机器不同线路的其它传真机的办公室或工作区域是十分方便的。

- 如果正转发的传真有几页成功打印，则机器只转发未打印的那几页。
- 转发的传真会转为传真发送任务。如果发送因被取消或发生错误而未能进行，则传真会被保留在内存中直至被打印为止。
- 所有接收的传真均会被转发。但请注意，接收并保存到传真代码机密内存收件箱的传真不会被转发。

## 操作

轻击主屏幕上的［设置］键。
选择［系统设置］并轻击［传真数据接收／转发］键。
轻击［传真设置］键。
轻击［转发已接收数据］中的［执行］键，开始转发。
如果出现了密码输入屏幕，则机器已启用“已接收数据打印保留设置”。请用数字键输入密码开始转发。

- 打印密码保护传真（已接收数据打印保留设置）

返回页首