# 更换墨粉盒

## 概述

墨粉不足时，会出现信息“准备 墨粉”。
在手边应存放一套墨粉盒，这样在墨粉用尽时可以尽快更换墨粉盒。
更换信息
墨粉不足时，会出现信息“可以复印扫描。（准备一个新墨粉盒。 ）”。显示该信息时，请准备进行更换的墨粉盒。
墨粉量进一步下降时，会出现信息“请更换墨粉盒。 ”。显示该信息时，请更换墨粉盒。

如果未更换墨粉盒时继续使用机器，会出现下列信息。一旦机器进入这种状态，在更换墨粉盒之前无法进行打印。
墨粉剩余量很少或者已经用尽的颜色用（ ）指示。
Y：黄色墨粉，M：洋红色墨粉/专用洋红色，C：青色墨粉，和Bk：黑色墨粉
请更换相关颜色的墨粉盒。

- 不要将墨粉盒丢入火中。因为墨粉可能会飞溅，造成人员烫伤。
- 请将墨粉盒放在远离儿童的地方。
- 如果墨粉盒竖直存放，墨粉可能会变硬以至失效。存放墨粉盒时应始终横放。
- 如果所用墨粉盒是非SHARP推荐的类型，机器可能达不到最佳工作状态，其性能也可能不会完全发挥，同时机器有可能被损坏。务必使用SHARP推荐的墨粉盒。

- 如果任意一种墨粉颜色用尽（包括黑色墨粉），则无法再彩色打印。
  如果Y、M或C墨粉用尽但仍有Bk墨粉，可进行黑白打印。
- 受使用条件的影响，打印图象可能会变淡或模糊。

- 请务必安装4个墨粉盒（Y/M/C/Bk）。
- 将使用过的墨粉盒放在塑料袋中（不要丢弃）。维护人员将会收回这些使用过的墨粉盒。
- 要查看剩余墨粉的大概存量（用%表示），请在打印中或待机模式中按住［主屏幕］按钮。当百分比降至“25-0%”时，应在墨粉用尽前准备墨粉盒以便更换。
- 显示主屏幕时如果墨粉用尽，那么在屏幕的右上角会显示信息［墨粉用完］。

## 操作

打开前盖板。
朝近身侧拉出墨粉盒。
轻轻地沿水平方向拉出墨粉盒。
如果猛地拉出墨粉盒，墨粉可能会溢出。
（示例）更换黄色墨粉盒
如图所示用双手握住墨粉盒，然后慢慢地将其拉出机器。
从包装中取出新的墨粉盒并水平摇晃五或六次。
慢慢地在同一高度插入新的墨粉盒。
不能安装不同颜色的墨粉盒。请务必安装相同颜色的墨粉盒。
推入墨粉盒，直至固定卡到位。
一直推入墨粉盒直至其卡到位。
关闭前盖板。
更换墨粉盒后，机器自动进入图象调整模式。此时不要打开前盖板。
返回页首