在指定时间开始发送

# 在指定时间开始发送（定时发送）

## 概述

指定自动发送或自动广播发送的时间。机器会在指定的时间自动发送。
当您想要在外出或夜间，或者电话费较低的其它时间执行预约的发送、广播发送及其它发送任务时，使用此功能将会非常方便。

- 当设置定时发送时，应将主电源开关保持在“”位置。如果主电源开关在指定的时间处于“”位置，将不能发送。
- 在执行定时发送时，您必须在设置发送时将原稿扫描到内存中。将文档留在送稿器托盘中或原稿台上并不能在预设发送时间扫描。
- 一次最多可保存94个定时发送。

- 在发送结束后，为定时发送选择的设置（浓度、分辨率和其它功能）会被自动清除。（不过，在使用文件归档功能时，扫描的原稿图象与设置会被保存在内置硬盘中。）
- 如果到指定时间正在进行其它发送，定时发送将在发送完成以后开始。
- 如果在工作状况屏幕中优先进行定时发送的计划任务，定时将被取消。只要当前发送任务一结束就会开始发送。
  - 预约任务的优先处理
- 最多可提前一个星期预设时间。
- 指定了定时发送设置后，按照与其它功能相同的方法开始发送。
- 可以在工作状况屏幕中删除定时发送。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

轻击［其它］键，然后轻击［定时器］键。
轻击［开］键。
设置将显示当前时间。如果时间不同，开始任务之前请在设置模式中将其更正。

- 使用网络扫描仪之前

指定日期。
轻击 将以24小时制指定时间（小时和分钟）。
轻击数值显示区域中的键可以直接输入数值。
完成设置后，轻击 。
若要取消定时发送设置：
轻击［关］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声提示扫描已结束，之后机器将进入发送待机状态。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。
  重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声提示扫描已结束，之后机器将进入发送待机状态。

原稿扫描到内存中。无法在指定的时间扫描原稿。
返回页首